Załącznik nr 1

# Opis przedmiotu zamówienia

**„Roboty podczyszczeniowe** **w Porcie Rybackim Puck”**

 **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na podczyszczeniu w Porcie Rybackim Puck mielizn i wypłaceń posztormowych zlokalizowanych przy nabrzeżu wschodnim i północnym na wysokości czerwonego światła nawigacyjnego. Roboty w szczególności będą obejmowały:

* Podczyszczenie toru i części portu w okolicach nabrzeży wschodniego i północnego ze szczególnym uwzględnieniem wypłycenia i przewężenia na linii pomost pływający – boja graniczna wejścia do portu o łącznej kubaturze 1 500 m3

Port w Pucku należy podczyścić do **głębokości 3,2 m** ( *ZARZĄDZENIE NR 10 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portów innych niż porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej i przystani morskich)*. Piasek z refulacji należy w pierwszej kolejności odłożyć na działce 236 (okolice falochronu Północnego od strony zachodniej)a póżniej na działce 201/7 I 201/8 (plaża) .