………..….,dnia…………

*……………………………*

*(pieczęć wykonawcy)*

*Znak sprawy* **TZ2.374.2.2.71.3.2020.ASZ**

**FORMULARZ OFERTY**

**(zamówienie o wartości do 30 000 euro)**

# na wykonanie sukcesywnej dostawy obuwia ochronnego i roboczego dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.

(przedmiot zamówienia)

**I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO**

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

ul. Chrzanowskiego 10

81-338 Gdynia

**II. Nazwa i adres WYKONAWCY**

NAZWA: ………………………………………………………………………………

ADRES: ……………………………………………………………………………..…   
NIP: ……………………………………………………………………………………

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Wartość netto ogółem *(suma poz. z kolumny 6)*: ………………………………… zł

podatek VAT: w wysokości ( %),…………..…..…………………………….… zł

Wartość brutto ogółem : ……………………………………………………….…. zł

słownie brutto: …………………………………………………………….……… zł

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dokładna nazwa materiału** | **jm.** | **ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **1** | Półbut roboczy , ze skóry bydlęcej gr .1,7-1,9 mm **VM FOOTWEAR SEATTLE** 01P FO SRC –bez podnoska, zgodne z normą EN 20347, rozmiary w przedziale min. 39 - 47 | par. | **80** |  |  |
| **2** | Półbut roboczy , ze skóry bydlęcej gr .1,7-1,9 mm **VM FOOTWEAR RICHMOND** 01P FO SRC –bez podnoska, zgodne z normą EN 20347, rozmiary w przedziale min. 36 - 47 | par. | **80** |  |  |
| **3** | Obuwie robocze wysokie (ponad kostkę) wykonane ze skóry crazy horse **POLSTAR K08** Klasa S3; zgodne z normą EN 20345; SRC; rozmiary w przedziale min. 38 - 46 | par. | **70** |  |  |
| **4** | Obuwie robocze wysokie (ponad kostkę) wykonane ze skóry **VM FOOTWEAR ROCKFORD**; zgodne z normą EN 20345 i 20347; S3 HRO SRC CI WR; rozmiary w przedziale min. 40 - 47 | par. | **70** |  |  |
| **5** | Obuwie robocze dla kobiet **CXS WHITE LINDEN nr. kat. 2123020100**; rozmiary w przedziale min. 36-42 | par. | **15** |  |  |
| **6** | Obuwie robocze typ. lekkiego **VM FOOTWEAR EDMONTON** ,S1 ESD SRC zgodne z normą EN 20345; rozmiary w przedziale min. 38-47 | par. | **80** |  |  |
| **7** | Wkład filcowy, ocieplacz w kształcie skarpety, wykonany z włókniny filcowej, w rozmiarach 40-47 | par. | **10** |  |  |
| **8** | Buty damskie krótkie typu kalosz, **LEMIGO ELKE**, rozmiar min 36-42 | par. | **10** |  |  |
| **9** | Buty przeznaczone do użytku w zróżnicowanym terenie **VM FOOTWEAR BOGOTA,** wykonane ze skóry z membraną termo-izolującą, 02F0 SRC- bez podnoska, zgodne z normą EN 20347; rozmiary w przedziale min. 38-47 | **par.** | **20** |  |  |
| **10** | Buty robocze wysokie ocieplane futrem, **Portwest Steelite PROTECTOR S3 FW05**; zgodne z normą EN 20345, SRC; CI; ; rozmiary w przedziale min. 39 - 48 | **par.** | **120** |  |  |
| **11** | Obuwie antyprzecięciowe dla pilarzy spełniające normę :A, E, P, FO, WRU, SRC, **COFRA POWER** rozmiary 39 – 48, certyfikat CE EN ISO 17249 | **par.** | **10** |  |  |
| **X** | **X** | **RAZEM** | | | |

* **Wynagrodzenie Wykonawcy ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu i dostawy.**

1. Termin wykonania zamówienia (max. osiem dostaw): **do 5dni od daty otrzymania zamówienia.**
2. **Warunki dostawy:** Magazyn Centralny Urzędu Morskiego w Gdyni, Nabrzeże Duńskie w Gdyni, ul. Warsztatowa 5, 81-341 Gdynia, dostawa w dni robocze w godz. 7.30-14.00.
3. Zamawiający wymaga aby dostarczone artykuły były **fabrycznie nowe**. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że towary dostarczone w ramach dostawy są wolne od wad fizycznych (przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towarów z opisem przedmiotu zamówienia).
4. Wymagana gwarancja na ww. asortyment – minimum 12 miesięcy od daty dostawy.

**Ponad to**:

Towar musi być opakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie w czasie transportu i składowania oraz musi być zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi w Formularzu Oferty.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami dostawy

i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

………………………., dnia ………………………

………………………………

podpis Wykonawcy