**………..….,dnia…………**

*……………………………*

*(pieczęć wykonawcy)*

*Znak sprawy* **TZ2.374.178.4.2023.CP**

# FORMULARZ OFERTY – ZADANIE nr 2

**(zamówienie o wartości do 130 000 zł)**

na wykonanie dostawy **urządzeń technicznych wraz z osprzętem** dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.

## Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

ul. Chrzanowskiego 10

81-338 Gdynia

## Nazwa i adres WYKONAWCY

NAZWA: ………………………………………………………………………………

ADRES: ……………………………………………………………………………….

NIP: ……………………………………………………………………………………

OSOBA DO KONTAKTU……………………………………………………….

## Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cena netto ogółem: ……………………….…………………………. zł

podatek VAT: w wysokości ( %),…………...….……….... zł

cena brutto ogółem : ……………………………..……..….……. zł

słownie brutto: ……………………………………..……..….…….. zł

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dokładna nazwa urządzenia** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | **Wiertarka kolumnowa:**  producent: PROMA typ: E-1516B/230,  oświetlenie powierzchni roboczej, przekładnia z tabelką określającą ilość obrotów, nastawienie głębokości wiercenia, stół roboczy obracany za pomocą sworznia obrotowego o 360° i pochylany w zakresie +/-45°, posuw stołu, łożyska radialne, plastikowa osłona. Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną. | szt. | 1 |  |  |
| 2 | **Pilarka tarczowa**:  producent: METABO model KS 55 FS SET,  płyta prowadząca z aluminiowego odlewu ciśnieniowego, uchwyt z antyposlizgową powloką typu softgrip, widoczny wskażnik cięcia, regulacja pozycji 0°, odssysanie pyłu po podłączeniu odkurzacza uniwersalnego, beznarzędziowa regulacja urządzenia zamontowanego na szynie prowadzącej. W skład zestawu wchodzi: szyna prowadząca FS 160, 2 tarcze z zębami z węglików spiekanych 18 zębów), ogranicznik wzdłużny, króciec odsysający, klucz imbusowy, walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego. Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną. | szt. | 1 |  |  |
| 3 | **Piła ukośna:**  producent: METABO model KGS254M, stół obrotowy z szybkim, precyzyjnym ustawieniem wspólnych kątów za pomocą punktów blokujących, miękki start, zacisk do bezpiecznego zablokowania obrabianego elementu z góry i z boku, wysuwane przedłużenie stołu oraz wyjmowane w celu umieszczenia pod spodem długich przedmiotów, stół roboczy z aluminiowego odlewu ciśnieniowego, odsysanie wiórów przez zintegrowany lejek na wióry, szybkomocujący zacisk do bezpiecznego mocowania przedmiotu obrabianego od góry lub od przodu, ogranicznik głębokości, funkcja posuwu pozwalająca obróbkę szerokich elementów, blokada wrzeciona bez konieczności demontowania osłony co umożliwia łatwą wymianę piły tarczowej, szybkie i precyzyjne ustawienie najczęściej używanych kątów dzięki regulacji ustawienia kątowego ze zdefiniowanymi pozycjami, oświetlenie LED, worek filtrujący. W skład zestawu wchodzi: tarcza tnąca PRECISION CUT WOOD – CLASSIC 254x30 mm 48 zębów, 2 zintegrowane poszerzenia stołu, ogranicznik długości, zacisk do mocowania obrabianego elementu, zwijacz przewodu, worek na wióry. Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną. | szt. | 1 |  |  |
| 4 | **Szlifierka stołowa:**  producent: MAGNUM typ: DSC-201, rozmiar tarcz 200/20/32 mm, włącznik hermetycznie zabezpieczony przed zabrudzeniem oraz zapyleniem, wysoka prędkość obrotowa 2950 obr./min., dwa kamienie o różnej granulacji: jeden do szlifowania, drugi do wykańczania powierzchni, regulowane osłony chroniące użytkownika. Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną. | szt. | 1 |  |  |
| 5 | **Odkurzacz warsztatowy:**  producent: DEXTER POWER model: VOD1530SWC, wykonany z aluminium, zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej, pojemność zbiornika – 30 litrów, funkcja oczyszczania ręcznego, gniazdo synchro do podłączenia elektronarzędzi, filtr typu HEPA, korek spustowy, funkcja dmuchawy. W skład zestawu wchodzi: wąż o dł. 2,5 m i śr. 35 mm, teleskopowa rurka metalowa, worki na pył, dysza podłogowa, szczotka okrągła, szczelinka, filtr piankowy, filtr wkładowy. Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną. | szt. | 2 |  |  |
| 6 | **Mieszarka jednobiegunowa:**  producent: RUBI model RUBIMIX-9 DUPLEX,system podwójnych mieszadeł,regulator prędkości w obudowie,podwójny uchwyt. W skład zestawu wchodzi: 2 szt. mieszadeł φ 120 mm. Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną. | szt. | 2 |  |  |
| 7 | **Prostownik akumulatorowy z rozruchem**  producent POWERMAT model PM-PA-850M,cyfrowy amperomierz, bezpiecznik topikowy, przewód minusowy zamontowany na stałe, wyświetlacz cyfrowy LCD, wnęka na przewody, wystający uchwyt na kabel zasilający. W skład zestawu wchodzi: kabel plusowy z konektorem i aligatorkiem, dwa zapasowe bezpieczniki, pudełko. Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną. | szt. | 1 |  |  |
| 8 | **Spawarka do plastiku**  producent BOSITE model DL,chłodzona rura osłonowa, łatwa wymiana grzałki i szczotek, cyfrowy wyświetlacz LED temperatury, automatyczne wychładzanie, zabezpieczenie układu elektrycznego. W skład zestawu wchodzi: dysza redukcyjna 5 mm, zestaw spoiw do motoryzacji – 15 rodzajów x 100 g, skrobak (zdzierak) 25 cm. Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną. | szt. | 1 |  |  |
| 9 | **Zszywarka do plastiku:**  producent: ATASZEK model SP2, trzypoziomowa regulacja mocy, zasilacz o mocy 50 W, ustawianie zszywki pod różnym kątem,lekka i precyzyjna rękojeść, zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem.W skład zestawu wchodzi:obcęgi do obcinania drutu, stopka wygrzewająca, 600 zszywek – 6 różnych rodzajów po 100 szt., walizka. Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną. | szt. | 1 |  |  |
| 10 | **Wykrywacz nieszczelności:**  producent: AUTOOL model: SDT205S,zasilany z akumulatora 12V, pompa powietrza, manometr, wskażnik. W skład urządzenia wchodzi: kabel zasilający z krokodylkiem, wąż dymny, hak z nakrętką dociskową, gumowe końcówki łączące czarne 8 szt., adapter stożkowy, pompka powietrzna, klucz rdzenia zaworu, złącze EVAP, butelka do napełnienia oleju testowego, zatyczka węża z twardej gumy.  Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną. | szt. | 1 |  |  |
| 11 | **Spawarka:**  producent: MAGNUM model: MIG 222 Dual Puls Synergia LED,umożliwia spawanie metodą MIG,MAG, MMA, TIG DC Lift, FLUX, funkcja synergia MIG/MAG, klasa ochrony obudowy: IP 21 S, regulacja indukcyjności spawania MIG/MAG, zmiana biegunowości, lutospawanie CuSi3, spawanie MIG z pulsem, regulacja parametrów MIG puls, spawanie MIG z podwójnym pulsem, regulacja parametrów MIG DUAL PULS, tryb pracy 2T/4T, zaawansowany tryb pracy S2T/S4T, spawanie punktowe metodą SPOT i CPOT, gaz przed, gaz po, regulacja czasu upalania drutu (Burn Back), wybór grubości spawanego materiału, korekta ustawień programów synergicznych, program do stali czarnej, program do aluminium, program do stali nierdzewnej, płynna regulacja prądu spawania, inicjacja łuku – TIG Lift (stykowa), spawanie TIG z pulsem, uchwyt z zaworkiem, funkcja MMA, płynna regulacja spawania MMA. W skład zestawu wchodzi: uchwyt spawalniczy MIG EURO MB 24 3 m fabrycznie uzbrojony w teflon, uchwyt elektrodowy MMA, przewód masowy, komplet rolek podajnika do spawania stali i aluminium, wkład spiralny do drutu stalowego, zestaw akcesoriów do podajnika drutu, tarcza spawalnicza, szczotko-młotek, butla Ar/CO2 o poj. 8 litrów z dopuszczeniem i atestem, drut spawalniczy stalowy SG2- 0,8 mm x 5 kg, reduktor Ar/CO2 z dwoma zegarami, przewód gazowy. Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną. | szt. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |

**Wynagrodzenie Wykonawcy ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu i dostawy oraz rozładunku.**

## Informacje dodatkowe:

* 1. Termin wykonania zamówienia **do 14 dni** licząc od daty otrzymania zamówienia.
  2. Zamawiający wymaga aby dostarczony towar był nowy i wolny od wad fizycznych (przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towaru z opisem przedmiotu zamówienia).
  3. **Ponadto**: Towar musi być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu i składowania oraz musi być zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi w Formularzu Oferty. Wynagrodzenie za dostawę, w której całość lub część towaru jest niezgodna ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem zostanie uregulowana w terminie do **30 dni** po otrzymaniu towaru właściwego.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami dostawy, i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

………………………., dnia ………………………

………………………………

podpis Wykonawcy