**………..….,dnia…………**

*……………………………*

*(pieczęć wykonawcy)*

*Znak sprawy* **TZ2.374.220.4.2024.CP**

# FORMULARZ OFERTY – ZADANIE nr 2

**(zamówienie o wartości do 130 000 zł)**

na wykonanie **dostawy urządzeń technicznych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni**.

## Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

ul. Chrzanowskiego 10

81-338 Gdynia

## Nazwa i adres WYKONAWCY

NAZWA: ………………………………………………………………………………

ADRES: ……………………………………………………………………………….

NIP: ……………………………………………………………………………………

OSOBA DO KONTAKTU……………………………………………………….

## Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cena netto ogółem: ……………………….…………………………. zł

podatek VAT: w wysokości ( %),…………...….……….... zł

cena brutto ogółem : ……………………………..……..….……. zł

słownie brutto: ……………………………………..……..….…….. zł

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dokładna nazwa urządzenia** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto (w zł.)** | **Wartość brutto (w zł.)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | **PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY:**  Producent: SPARTUS typ/model: EASYMIG 317 DUAL PILSE  Dane techniczne:  Napięcie zasilania: ~3 x 400 V ± 10% 50/60 Hz  Prąd spawania MIG: 50- 300 A  Prąd spawania TIG DC Lift: 10 – 300 A  Prąd spawania MMA: 10 – 250 A  Cykl pracy: 60%  Napięcie wyjściowe pracy: 16,5 – 29,0 V  Typ podajnika: 4 – rolkowy  Szpula drutu: ≤ 15 kg/ śr. 200/300 mm  Średnica drutu: 0,8/1.0/1.2 mm  Synergia: tak  Tryb pracy 2T/4T: tak  TIG Lift: tak  Arc Force: tak  Hot Start: tak  VRD: tak  Pobór prądu: MIG 25/ TIG 20/ MMA 21  Współczynnik mocy: 0.6  Sprawność: MIG 84.5/ TIG 84/ MMA 85.5  Klasa izolacji: H  Stopień ochrony: IP21S  Waga: 22,5 kg  Wymiary: 570 x 265 x 460 mm  Dodatkowe funkcje:  Pulsacja  Dual Pulse (podwójna pulsacja)  Indukcyjność  Post-gaz  Programy synergiczne  Ręczna korekta parametrów  Regulacja indukcyjności  Spool gun  Slow Feed  Zmiana biegunowości  Wyposażenie:  Uchwyt spawalniczy SPARTUS MIG SPE 360 (MB-36) / 3 m  Przewód elektrodowy z uchwytem MMA 300A/ wtyk 35-50/ OS 35 mm² / 3 m  Przewód masowy z zaciskiem kleszczowym 300 A/ wtyk 35-50/ OS 35 mm² / 2,5 m  Prowadnik drutu grafitowy (zamontowany w uchwycie)  Prowadnik drutu stalowy  Wężyk gazowy  Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną.  Gwarancja – 12 miesięcy. | szt. | 1 |  |  |
| 2 | **ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY:**  Producent: KARCHER typ/model KWD 6 PSV-25/6/22  Dane techniczna:  Pobór mocy: 1300 W  Zintegrowane gniazdo o znamionowej mocy wejściowej: min. 100 maks. 2100 W  Pojemność zbiornika: 25 l  Materiał zbiornika: stal nierdzewna  Kolor: głowica urządzenia – czarny, listwa odbojowa – żółty  Kabel zasilający: 6 m  Średnica wyposażenia: 35 mm  Napięcie: 220-240/50-60 (V/Hz)  Waga bez akcesoriów: 9 kg  Waga z opakowaniem: 12,6 kg  Wymiary (dł. x szer. x wys.): 418x382x646 mm  Wyposażenie:  Wąż ssący: 2,2 m, z zagiętą rękojeścią, tworzywo sztuczne  Wypinane kolanko z zabezpieczeniem elektrostatycznym  Rury ssące: 2 szt., 0,5 m, 35 mm, tworzywo sztuczne  Ssawka uniwersalna podłogowa: przełączana  Ssawka szczelinowa  Elastyczny wąż ssący: 1 m, 35 mm  Adapter do podłączania elektronarzędzi  Fizelinowa torebka filtracyjna: szt. 1  Płaski filtr falisty: łatwa do wysunięcia kaseta z filtrem  Gniazdo do elektronarzędzi z automatycznym wyłącznikiem  Funkcja oczyszczania filtra  Obrotowy wyłącznik (ON/OFF)  Regulacja mocy zasysania  Funkcja wydmuchu  Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia  Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia  Schowek na drobne przedmioty  Wygodny uchwyt 3 w 1  Hak na przewód zasilający  Pozycja parking  Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu  Listwa odbojowa  Kółka samonastawne: 5 szt.  Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną.  Gwarancja – 12 miesięcy. | szt. | 1 |  |  |
| 3 | **STÓŁ SPAWALNICZY DO BUTLI**  Producent: FARYS model: FR4082  Dane techniczne:  Wysokość całkowita: 83 cm  Szerokość blatu: 88 cm  Głębokość blatu: 51,50 cm  Całkowita szerokość wózka: 125 cm  1 szuflada: 32,5 cm x 45 cm x 18 cm  Maksymalne obciążenie wózka: 400 kg  Waga: 75 kg  Charakterystyka:  Mocna i stalowa konstrukcja, centralny zamek zamykający wszystkie szuflady, 4 szuflady w pełni wysuwane na łożyskach kulkowych, każda szuflada wyłożona matą antypoślizgową, 2 duże koła stałe oraz 2 koła skrętne wyposażone w hamulce, tył szafki wyposażony w haki i uchwyty na akcesoria spawalnicze.  Do stołu należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną.  Gwarancja – 12 miesięcy. | szt. | 1 |  |  |
| 4 | **STÓŁ KRZYŻOWY:**  Producent: CORMAK typ/model: KP205  Dane techniczne:  Przesuw w osi X: 400 mm  Przesuw w osi Y: 150 mm  Wymiary: 772 x 440 x 180 mm  Waga: 56 kg  Skok śruby: 4  Podziałka listwowa w osi X,Y  Noniusz 4 mm/0,02 mm  Osłona śruby uniemożliwiająca dostanie się wiór do mechanizmu roboczego  Do stołu należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną.  Gwarancja – 12-miesięcy. | szt. | 1 |  |  |
| 5 | **DMUCHAWA SPALINOWA PLECAKOWA DO LIŚCI**  Producent AGREENO typ/model: AG077  Dane techniczne:  Typ silnika: 2-suwowy, chłodzony powietrzem  Pojemność silnika: 42.7 cm³  Prędkość nadmuchu: 370 km/h  Maksymalna moc silnika: 3,2 kW/ 3.8 KM przy 7500 obr/min  Przepływ powietrza: 24 m³/min  Rozruch: ręczny  Prędkość obrotowa: 7500 obr/min  Poziom hałasu: 113 dB  Mieszanka paliwowa na dotarciu: 1:25  Mieszanka paliwowa po dotarciu: 1:30  Pojemność zbiornika: 1000 ml  Waga: 7.8/9.5 kg  Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną.  Gwarancja – 12 miesięcy. | szt. | 1 |  |  |
| 6 | **SZLIFIERKA STOŁOWA**:  Producent: MAGNUM typ/model: MD-150AL  Dane techniczne:  Napięcie zasilania: 230 V/50 Hz  Moc silnika: 375 W  Rozmiar tarczy: 150/16/12,7 mm  Grubość tarczy szlifierskiej: 16 mm  Średnica otworu tarczy: 12 mm  Obroty: 2950 obr/min  Waga: 9,2 kg  Wyposażenie:  Kamienie szlifierskie: ściernica drobnoziarnista oraz kamień do ostrzenia  Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną.  Gwarancja – 12 miesięcy. | szt. | 2 |  |  |
| 7 | **FREZARKA DOLNOWRZECIONOWA + ZESTAW FREZÓW:**  Producent: CORMAK typ/model: SH30S PRECISA  Dane techniczne:  Moc silnika S1: 2,2 kW  Napięcie: 400 V  Wymiary stołu: 620 x 510 mm  Wysokość stołu: 860 mm  Króciec odciągowy: 100 mm  Skok wrzeciona: 100 mm  Max. wysokość mocowania: 105 mm  Otwór w stole: 160 mm  Max. średnica narzędzi pod stołem: 150 mm  Prędkość obrotowa wrzeciona: 1400/4000/6000/9000 obr/min  Średnica wrzeciona: 30 mm  Waga brutto: 126 kg  Wymiary całkowite: 640 x 660 x 1250 mm  Charakterystyka urządzenia:  Ciężka, stabilna frezarka dolnowrzecionowa z wymiennym wrzecionem i tuleją zaciskową. Stół frezarki wykonany z odlewu żeliwnego, szlifowany gwarantujący optymalny poślizg obrabianego elementu. W zestawie: uchwyt przedmiotu obrabianego, ogranicznik przechylny 60° w lewo/ prawo, ogranicznik przedmiotu obrabianego. Wzmocnione i wyważone wrzeciono zapewniające idealne frezowanie podczas obróbki. Regulacja wysokości ze skalą. Wymienne wrzeciono z tuleją zaciskową ER, ogranicznikiem kątowym, zaciskiem, narzędziem mocującym. Stopki antypoślizgowe (praca bez wibracji). Przeznaczona do obróbki krawędzi elementów prostoliniowych oraz do tworzenia listew ozdobnych, wpustów, wypustów, czopów i wczepów.  **W skład urządzenia dodatkowo wchodzi**:  - Frez nasadzany do drewna, prosty HSS 125x30x6 4-zęby szt. 1;  - Frez nasadzany do drewna, prosty HSS 125x30x25 4-zęby szt. 1;  - Frez nasadzany do drewna, kątowy, fazujący 45° HSS 130x30x25 4-zęby szt. 1;  - Frez nasadzany do drewna, ćwierćwałek (wklęsły) HSS 125x30x25 4-zęby szt.1;  - Frez nasadzany do drewna, półokrągły (wypukły) HSS 125x30x20 4-zęby szt. 1.  - Zestaw frezów DEWALT DT90017 do drewna – składający się z 22 różnych frezów trzpieniowych o średnicy 8 mm – szt. 1  Do urządzenia należy dołączyć atesty potwierdzające spełnienie wszelkich warunków BHP, DTR, CE oraz instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną.  Gwarancja – 12 miesięcy. | szt. | 1 |  |  |
| 8 | **BETONIARKA**  Producent: ALTRAD typ/model: MK-185 PROFI  Dane techniczne:  Napięcie: 230 V  Moc: 0,9 kW / 900 W przy 2800 obr/min  Pojemność całkowita: 180 l  Pojemność użyteczna: 145 l  Poziom hałasu: 90 dB  Wymiary (szer. x wys. x dł.): 890 x 1440 x 1345 mm  Masa: 83 kg  Rodzaj wieńca: żeliwny  Prędkość: 23 obr/min  Przechył bębna: ręczny  Charakterystyka urządzenia:  Wolno-spadowa betoniarka bębnowa o napędzie elektrycznym przeznaczona do produkcji mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej, półciekłej i plastycznej oraz zapraw cementowych i cementowo-wapiennych. Może być używana do mieszania materiałów sypkich.  Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną.  Gwarancja – 12 miesięcy. | szt. | 1 |  |  |
| 9 | **PIŁA POSUWOWA SZABLISTA LISICA**  Producent: MAKITA typ/model: DJR186RTE  Dane techniczne:  Typ zasilania: Akumulatorowe  Napięcie zasilania: 18 V  Typ akumulatorów: Li-lon 18V LXT  Ilość akumulatorów: 2 x 5 Ah  Typ silnika: Szczotkowy  Typ uchwytu: Uniwersalny  Wymiana brzeszczotu: Beznarzędziowa  Długość skoku: 32 mm  Prędkość obrotowa: 0 -2800 suw/min  Regulacja prędkości: Tak za pomocą włącznika  Maks. głębokość cięcia w drewnie: 255 mm  Maks. głębokość ciecia w stali: 130 mm  Wysokość: 223 mm  Długość całkowita: 486 mm  Waga: 3,8 kg  Wyposażenie:  Brzeszczot do metalu  Brzeszczot do drewna  Akumulator BL1850B 5,0 Ah – szt. 2  Ładowarka Rapid DC18RC  Skrzynka transportowa  Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną.  Gwarancja – 12 miesięcy. | szt. | 2 |  |  |
| 10 | **ODKURZACZ MOBILNY + zestaw worków**  Producent: FESTOOL typ/model: CT 15 E-Set 577415  Dane techniczne:  Napięcie: 230 V  Pobór mocy: 350 – 1200 W  Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego: 2200W  Wielkość przepływu powietrza maks.: 3700 l/min  Podciśnienie maks.: 24 kPa  Powierzchnia filtracyjna: 3369 cm²  Pojemność zbiornika/ worka filtrującego maks.: 15/12,5 l  Wymiary: (dł. x szer. x wys.): 470 x 320 x 430 mm  Długość przewodu: 5 m  Klasa pyłowa: M  Waga: 11,2 kg  Wyposażenie:  Filtr główny High Performance  Rury przedłużające D 36 VR-K AS  Ssawka do obić D 36 PD  Ssawka do podłóg D 36 BD 300  Ssawka do szczelin D 36 FD 150  Wąż ssący 27/32 x 3,5 m RAS/CT  Worek filtrujący SELFCLEAN S.C.-FIS-CT  Zagięta rura uchwytowa D 36 HR-K AS  **Dodatkowo do każdego odkurzacza po 10 worków filtrujących SELFCLEAN S.C.-FIS-CT na wymianę.**  Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną.  Gwarancja – 12 miesięcy. | szt. | 2 |  |  |
| 11 |  |  |  | RAZEM |  |

**Wynagrodzenie Wykonawcy ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu i dostawy oraz rozładunku.**

## Informacje dodatkowe:

* 1. Termin wykonania zamówienia **do 2 tygodni** licząc od dnia podpisania umowy.
  2. Zamawiający wymaga aby dostarczone urządzenia były nowe i wolne od wad fizycznych (przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towaru z opisem przedmiotu zamówienia).
  3. **Ponadto**: urządzenia muszą być odpowiednio zabezpieczone na czas transportu i składowania oraz muszą być zgodne ze wszystkimi wymaganiami określonymi w Formularzu Oferty. Wynagrodzenie za dostawę, w której całość lub część urządzeń jest niezgodna z umową zostanie uregulowana w terminie do **30 dni** po otrzymaniu urządzeń właściwych.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami dostawy oraz projektem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

………………………., dnia ………………………

………………………………

podpis Wykonawcy