**………..….,dnia…………**

*……………………………*

*(pieczęć wykonawcy)*

*Znak sprawy* **TZ2.374.191.3.2025.CP**

# FORMULARZ OFERTY

**(zamówienie o wartości do 130 000 zł)**

na wykonanie **dostawy elektronarzędzi dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni**.

## Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

ul. Chrzanowskiego 10

81-338 Gdynia

## Nazwa i adres WYKONAWCY

NAZWA: ………………………………………………………………………………

ADRES: ……………………………………………………………………………….

NIP: ……………………………………………………………………………………

OSOBA DO KONTAKTU……………………………………………………….

## Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cena netto ogółem: ……………………….…………………………. zł

podatek VAT: w wysokości ( %),…………...….……….... zł

cena brutto ogółem : ……………………………..……..….……. zł

słownie brutto: ……………………………………..……..….…….. zł

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dokładna nazwa produktu** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto (w zł.)** | **Wartość brutto (w zł.)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | **AKUMULATOROWY PISTOLET NATRYSKOWY:**Producent: GRACO typ/model: UltraMaxDane techniczne:Maksymalny rozmiar dyszy: 008" - 016" (0,2-0,4 mm)Rodzaj materiałów: Na bazie wodyCiśnienie robocze: 34 - 135 bar (500-2000 psi)Rodzaj dyszy: Zielona (RAC X FFLP)Rodzaj filtra: 60 mesh (czarne) i 100 mesh (niebieskie)Zbiornik na farbę: 1 litr - kształt U**Wyposażenie:**- dysza RAC X FFLP 514 i RAC X FFLP 410, - pojemnik o pojemności 1,0 litra z pokrywą, - wkładka - worki FlexLiner – szt. 6, - filtr mesh 60 (czarny) + 100 (niebieski) - akumulator 18V/2.0Ah XR MAX compact Lit-jon – szt. 2, - ładowarka akumulatorowa 18 V, - walizka do przechowywania urządzenia.Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną.Gwarancja – 12 miesięcy. | szt. | 1 |  |  |
| 2 | **MŁOT UDAROWO-OBROTOWY:**Producent: MAKITA typ/model: HR2470T Dane techniczna:Uchwyt wiertarski / rozmiar: dostosowany do narzędzi SDS-PLUSPobór mocy: 780 W.Prędkość bez obciążenia: 0 - 1,100% min-1%Bez obciążenia: 0 - 4.500% min-1%Pojedyncza siła uderzenia: 2,4 JZdolność wiercenia (stal | beton | średnica drewna): 13/24/32 mmZdolność wiercenia (średnica korony): 65 mmWaga: 3,0 kgWymiary (DxSxW): 394 x 84 x 214 mm**Wyposażenie:**- walizka transportowa (824799-1)- ogranicznik głębokości (324219-0)- uchwyt boczny (158057-6)- drill Chuck (194079-2)- keyless Chuck (SDS-Plus) (194080-7)Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną.Gwarancja – 12 miesięcy. | szt. | 1 |  |  |
| 3 | **POMPA ZATAPIALNA**Producent: IBO model: IP 1100 INOXDane techniczne:Wydajność maksymalna: 250 l/min.Wysokość podnoszenia maksymalna: 9,5 mCiśnienie maksymalne: 0,95 barDługość przewodu: 10 mKróciec: DN25(1”), DN32 (1¼”), DN40 (1½”)Moc silnika: 1,1 kWNapięcie: 230 VNatężenie: 2,75Waga: 6 kgWysokość: 36 cmDo urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną.Gwarancja – 12 miesięcy. | szt. | 1 |  |  |
| 4 | **PROSTOWNIK:**Producent: Stef-Pol typ/model: EST-305Dane techniczne:Zasilanie: 230 VZnamionowy pobór mocy: 220 WNapięcie wyjścia: 12 VPrąd ładowania szczytowy: 15 APrąd ładowania znamionowy: 12 APojemność ładowania akumulatorów: 34 – 150 AhRegulacja prądu ładowania: takZabezpieczenie przed przegrzaniem transformatora: takWymiary: 230 x 240 x 110 mmWaga: 2,50 kgDo urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną.Gwarancja – 12-miesięcy. | szt. | 1 |  |  |
| 5 | **AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA:**Producent MAKITA typ/model: DGA504RTJDane techniczne:Napięcie zasilania: 18 VTyp akumulatorów: Li-ionObsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 AhPrędkość obr. na biegu jałowym: 8 500 obr./minŚrednica tarczy: 125 mmWymiary (długość całkowita): 362 mmWaga z akumulatorem (EPTA): 2,5 kg**Wyposażenie:**- osłona tarczy szlifierskiej 125 mm 123145- uchwyt boczny 158237-4- ładowarka DC18RC 195584-2- kołnierz mocujący 224415-9- nakrętka kołnierza 224554-5- klucz do nakrętki kontrującej 782423-1- walizka systemowa MAKPAC typ 3 821551-8- wkład do walizki MAKPAC 838175-3- tarcza do szlifowania zgrubnego A-80656- akumulator BL1850B (18 V / 5,0 Ah) – szt. 2Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną.Gwarancja – 12 miesięcy. | szt. | 1 |  |  |
| 6 | **AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA:**Producent: MAKITA typ/model: DGA504RT3JDane techniczne:Napięcie zasilania **18 V**Typ akumulatorów **Li-ion**Obsługiwane akumulatory 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 AhPrędkość obr. na biegu jałowym **8500 obr./min**Średnica tarczy **125 mm**Wymiary (D x S x W) 362 x 140 x 145 mmWaga z akumulatorem (EPTA) **2,5 kg****Wyposażenie:****- akumulator MAKITA 5,0 Ah li-ion 18v** – szt. 3**- ładowarka MAKITA dc18rc** - osłona tarczy szlifierskiej 125 mm - uchwyt boczny - kołnierz mocujący - nakrętka kołnierza - klucz do nakrętki kontrującej - walizka systemowa Makpac - wkład do walizki Makpac - tarcza do szlifowania zgrubnegoDo urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną.Gwarancja – 12 miesięcy. | szt. | 1 |  |   |
| 7 | **AKUMULATOROWA WKRĘTARKA UDAROWA:**Producent: MAKITA typ/model: DHP453SFEDane techniczne:Napięcie zasilania: 18 VPrędkość obr. na biegu jałowym 1 Bieg: 0 - 400 obr./minPrędkość obr. na biegu jałowym 2 Bieg: 0 - 1300 obr./minMax. zdolność wiercenia w stali: 13 mmMax. zdolność wiercenia w drewnie: 36 mmZakres mocowania: 1,5 - 13 mmMax. moment obrotowy miękki / twardy: 27/ 42 NmWymiary (DxSxW): 220 x 79 x 244 mmWaga: 1,6 kg**Wyposażenie:**- walizka (158777-2)- akumulator BL1830 (194204-5) – szt. 2- ładowarka DC18RC (195584-2)- szybkomocujący uchwyt wiertarski 13 mm (196306-3)- końcówka wkrętakowa nr 2 (784636-0)Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną.Gwarancja – 12 miesięcy.  | szt. | 1 |  |  |
| 8 | **KLUCZ UDAROWY** Producent: MAKITA typ/model: DTW285ZDane techniczne:Napięcie akumulatora: 18 VPrędkość obrotowa na biegu jałowym 1 bieg: 0-1600 obr./min.Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2 bieg: 0-2100 obr./min.Prędkość obrotowa na biegu jałowym 3 bieg: 0-2800 obr./min.Częstotliwość udarów na biegu jałowym 1 bieg: 0-1800/min.Częstotliwość udarów na biegu jałowym 2 bieg: 0-2600/min.Częstotliwość udarów na biegu jałowym 3 bieg: 0-3500/min.Śruby standardowe: M10- M20Śruby o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie: M10- M16Maksymalny moment obrotowy: 280 NmUchwyt narzędziowy: kwadrat 1/2"Wymiary (długość całkowita): 147 mmCiężar z akumulatorem BL1840B: 1,7 kg**Wyposażenie:**- uchwyt do mocowania na pasku (346317-- w**alizka Makpac****Dodatkowo:** - **ładowarka + akumulator 18V 5.0Ah Li-Ion**Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną.Gwarancja – 12 miesięcy. | szt. | 1 |  |  |
| 9 | **PROSTOWNIK AKUMULATOROWY Z ROZRUCHEM**Producent: TELWIN typ/model: LEADER 220Dane techniczne:**Napięcie zasilania : 230V / 50HzPobór mocy : 0,8 / 3,6 kWNapięcie ładowania : 12 / 24 VPrąd ładowania użyteczny : 20 APrąd ładowania max. : 30 APrąd wspomagania rozruchu : 180AStopnie regulacji prądu ładowania : 2Znamionowa pojemność akumulatora Ah 15h (min/max) : 30 / 400AhCiężar : 9 kgWymiary : 225 x 290 x 205 mm****Wyposażenie:**- przewody o dł. 1,5 m- zaciski- bezpiecznikDo urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną.Gwarancja – 12 miesięcy. | szt. | 1 |  |  |
| 10 | **PILARKA TAŚMOWA DO CIĘCIA WGŁĘBNEGO**Producent: MILWAUKEE typ/model: M18 FBS127-502CDane techniczne:Napięcie: 18 VTyp akumulatora: Li-ionWaga z akumulatorem: 5,8 kgObroty: 0-168 obr./min.Maks. wydajność cięcia: **127 x 127 mm** Długość cięcia: **1139,8 mm****Wyposażenie:**- akumulator **M18 B5 5.0Ah** – szt. 2- ładowarka **M12-18FC** - walizka**Dodatkowo:****6 taśm (ostrza) do cięcia**Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną.Gwarancja – 12 miesięcy. | szt. | 1 |  |  |
| 11 | **PRZECINARKA TAŚMOWA**Producent: BERNARDO typ/model: EBS 115 400VDane techniczne:Zakres cięcia na okrągło 90°: 100 mmZakres cięcia na płasko 90°: 100 x 150 mmZakres cięcia na okrągło 45° R: 76 mmZakres cięcia na płasko 45° R: 76 x 115 mmWysokość robocza: 610 mmWymiary piły taśmowej: 1638 x 13 x 0,65 mmSzerokość piły taśmowej: 13 mmPrędkość cięcia: 20 / 29 / 50 m/min.Moc silnika: 0,55 kWMoc silnika S1 100%: 0,37 kWNapięcie: 400 VWymiary - 895x400x950 mm (szer. x gł. x wys.)Waga ok.: 62 kg**Wyposażenie:**- imadło szybkomocujące- ogranicznik materiału- automatyczny wyłącznik krańcowy- mobilna podstawa maszyny**Dodatkowo:****6 taśm (ostrza) do cięcia**Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną.Gwarancja – 12 miesięcy. | szt. | 1 |  |  |
| 12 | **LATARKA CZOŁOWA LED**Producent: MILWAUKEE typ/model: L4HL2-301Dane techniczne:Moc znamionowa: 6 WNapięcie akumulatora:  4 V;Typ akumulatora: Li-ion;Temperatura barwowa: 4000 K;Czas ładowania (3,0 A): 125 min;Klasa ochronna: IP54Opakowanie: Blister;Waga z akumulatorem: 0.20 kg;System: REDLITHIUM™ USB;Technologia światła: TRUEVIEW™;Ciężar z akumulatorem: 197 g.**Wyposażenie:**- przewód USB;- 4 klipsy montażowe do mocowania do kasku;- akumulator: 1 x L4 B3;- regulowany pasek z gumowym uchwytem.Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną.Gwarancja – 12 miesięcy. | szt. | 4 |  |  |
| 13 | **GRZECHOTKA AKUMULATOROWA**Producent: MILWAUKEE typ/model: M12 FPTR-202XDane techniczne:Typ zasilania: akumulatorowe Napięcie zasilania: 12 V Typ akumulatora: Li-Ion  Maksymalny moment obrotowy: 81 Nm Prędkość bez obciążenia: 0-350 obr./min Uchwyt narzędzia: 14,4 mm HEX Długość całkowita: 386 mm Wysokość głowicy: 21,45 mm**Wyposażenie:**- nasadki przelotowe: 8 mm – 15 mm- nasadki: 16 mm – 19 mm, 21 mm- adapter kowadełkowy 1/4″- adapter kowadełkowy 3/8"- uchwyt bitów sześciokątny 1/4"- akumulator M12 B2 2 Ah – szt. 2- ładowarka C12 C- walizka transportowaDo urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną.Gwarancja – 12 miesięcy. | szt. | 2 |  |  |
| 14 | **WIERTARKO-WKRĘTARKA**Producent: MILWAUKEE typ/model: M12 FPDXKIT-202XDane techniczne:Napięcie: 12 VPojemność akumulatorów: 2 AhMaks. moment obrotowy: 37 NmMaks. zdolność wiercenia w drewnie: 25 mmMaks. zdolność wiercenia w stali: 10 mmWkręty do drewna do: 6 mmPoziom natężenia hałasu (dB(A)): 96Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): 85Poziom wibracji przy wierceniu w metalu (m/s2): 1.5Poziom wibracji przy wkręcaniu (m/s2): 0.4Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./min): 0 - 400Pręd. bez obc. bieg 2 (obr./min): 0 -1500Typ akumulatora: Li-ionUchwyt: 10 mmWaga z akumulatorem: 1.2 kg**Wyposażenie:**- walizka wytłoczka, piankowa- ładowarka C12C- główka szybkozaciskowa- główka kątowa- główka mimośrodowa- akumulator 2,0Ah – szt. 2Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną.Gwarancja – 12 miesięcy. | szt. | 2 |  |  |
| 15 | **PRZYŁBICA SPAWALNICZA**Producent: ESAB typ/model: SENTINEL A60Dane techniczne:Filtr ściemniający: OpTCS-ADFPole widzenia: 118x71 mmKlasa optyczna: 1/1/1/1Stopień zaciemnienia: 3/5-13 DIN Przyrost 0,5 DINLiczba sensorów: 4Technologia kolorów: True ColorTryb szlifowania: TakZasilanie: 2 x CR2450Waga: 644 g**Wyposażenie:****- wymienny wizjer wewnętrzny – szt. 2****- wymienny wizjer zewnętrzny – szt. 4****- torba transportowa****- chusta spawalnicza**Do urządzenia należy dołączyć instrukcję bezpieczeństwa w języku polskim, kartę gwarancyjną.Gwarancja – 12 miesięcy. | szt. | 1 |  |  |
| 16 |  | X | X | RAZEM |  |

**Wynagrodzenie Wykonawcy ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu i dostawy oraz rozładunku.**

## Informacje dodatkowe:

* 1. Termin wykonania zamówienia **do 2 tygodni** licząc od dnia podpisania umowy.
	2. Zamawiający wymaga aby dostarczone urządzenia były nowe i wolne od wad fizycznych (przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towaru z opisem przedmiotu zamówienia).
	3. **Ponadto**: urządzenia muszą być odpowiednio zabezpieczone na czas transportu i składowania oraz muszą być zgodne ze wszystkimi wymaganiami określonymi w Formularzu Oferty. Wynagrodzenie za dostawę, w której całość lub część urządzeń jest niezgodna z umową zostanie uregulowana w terminie do **30 dni** po otrzymaniu urządzeń właściwych.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami dostawy oraz projektem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

………………………., dnia ………………………

………………………………

 podpis Wykonawcy