GDAŃSK-NOWY PORT
	C.P.N. - 4

	Poz.
	Odc.
	Polery
	Zan. przy nb. wg układu PL-EVRF2007- NH (494cm
	UWAGI

	1.
	
	
	6,70
	Uwaga 1)


Aktualizacja: 14.07.2026 r. Sondaż 24.06.2026 r.

Dopuszczalne zanurzenia odnoszą się do rzędnej zera wodowskazu w Porcie Północnym = 494cm 

1) UWAGA: Warunki cumowania i postoju przy C.P.N. - 4.

· małe jednostki typu zbiornikowiec - w każdych warunkach pogodowych.

· statki do 2 500dwt. bez względu na ilość ładunku do siły wiatru 6B.

· statki od 2 500 do 4 500dwt, bez względu na ilość ładunku:

a/ pora dzienna
b/ wiatr <= 4ºB
Przy cumowaniu statek musi ustawić się równolegle do dalb w odległości 0,5B - B statku, następnie należy dociągać go do nabrzeża z minimalną szybkością.
Podczas postoju statku o tonażu > 2 500dwt i wystąpieniu wiatru o sile > 6ºB z kierunków odpychających obowiązkowa asysta holownika o mocy maszyn > 1500KM pracującego na dopychanie.
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