GDAŃSK PORT PÓŁNOCNY
	Terminal Baltic Hub – T1

	Stan.
	 Odc. [m]
	Polery
	Zan. przy nb. wg układu PL-EVRF2007- NH (494cm
	Zan. przy nb.[m] wg Amsterdam (500cm)
	UWAGi

	1.
	25
	1 – 2
	10,90
	
	Maksymalna siła wiatru dla obsługi jednostek większych od 270m -7º- 8ºB.

Stanowisko odlądowe – Lcmax = 275m

Stanowisko głębokowodne – Lcmax = 400m

	2.
	55
	2 – 4
	11,40
	
	

	3.
	25
	4 - 5
	11,50
	
	

	4.
	135
	5 - 10
	11,60
	
	

	\

5.
	25
	10 – 11
	12,00
	
	

	6.
	160
	11 – 17
	14,60
	
	Statki o zanurzeniu 14,50m – 14,60m nie powinny wychodzić dziobem/ rufą poza poler nr 11 w stronę polera nr 10 - głębokości za polerem nr 11 maleją.

	7.
	190
	17 - 24
	14,50
	
	

	
	
	
	
	
	


Aktualizacja 06.07.2026 r. (Sondaż: 06.06.2025 r. poler 1-11) (sondaż 26.06.2026 r. poler 11 – 24)
	Terminal Baltic Hub - T2

	Stan.
	 Odc. [m]
	Polery
	Zan. przy nb. wg układu PL-EVRF2007- NH (494cm)
	UWAGI

	1.
	25
	2 – 3
	14,40
	10m przed poler 25. Lmax = 425m.

	2.
	520
	3 - 10m przed 25
	15,00
	


Aktualizacja: 10.07.2026 r. Sondaż: 01_06/HB_T2/2026 z 09.07.2026 r..
Dopuszczalne zanurzenia odnoszą się do średniego stanu wody wg wodowskazu w Porcie Północnym - 494.

	Terminal Baltic Hub – T3

	Stan.
	Odc. [m]
	Polery
	Zan. przy nb. wg układu PL-EVRF2007- NH (494cm)
	UWAGI

	1.
	25
	1 – 2
	11,30
	10m za poler nr 2

	2.
	640
	2 – 49
	15,0m
	Długość odcinka do cumowania: 10m za poler 2 do 10m przed poler 49. Długość odcinka cumowania = 640m

	3.
	25
	49 – 50
	15,00
	od 10m przed poler nr 49

	
	
	
	
	


Dopuszczalne zanurzenia odnoszą się do średniego stanu wody wg wodowskazu w Porcie Północnym - 494.

Aktualizacja: 31.03.2026 r. Sondaż: 12.03.2026 r.
· Strona 28 –
