GDAŃSK – NOWY PORT
	GSR – NABRZEŻE OSTRAWICA I

	Stan.
	 Odc. [m]
	Polery
	Zan. przy nb. wg układu PL-EVRF2007- NH (494cm)
	UWAGI

	1.
	65
	1/2 – 7/8
	6,60
	Od nabrzeża Czołowego.

	2.
	90
	7/8 – 15/16
	5,40
	

	3.
	160
	15/16 – 29/30
	5,30
	

	4.
	90
	29/30 – 37/38
	5,60
	

	5.
	25
	37/38 – 39/40
	5,50
	

	6.
	180
	39/40 – 55/56
	5,60
	

	7.
	185
	55/56 – 71/72
	5,70 sondaż 14.06.24 r.
	Brak odbić sondy. Cumowanie na odpowiedzialność GSR

	8.
	20
	71/72 – 75
	3,90 sondaż 14.06.24 r.
	Brak odbić sondy. Cumowanie na odpowiedzialność GSR


Aktualizacja: 14.07.2026 r. (Sondaż: 12.06.2026 r.). Dopuszczalne zanurzenia podane są wg rzędnej zera wodowskazu w Porcie Północnym = 494cm.

	GSR – NABRZEŻE OSTRAWICA II

	Stan.
	 Odc. [m]
	Polery
	Zan. przy nb. wg układu PL-EVRF2007- NH (494cm)
	
	UWAGI

	1.
	150
	6 – 1
	3,60
	
	

	2.
	120
	1 – 1
	4,30
	
	

	3.
	125
	1 – 5
	3,90
	
	Zakaz cumowania od polera nr 4 do Nb. Dokowego II – Zaw. Kpt Portu nr 3/2007/Nb.

	
	
	
	
	
	


Aktualizacja: 14.07.2026 r. (Sondaż: 12.06.2026 r.).
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GDAŃSK – NOWY PORT
	GSR – NABRZEŻE OSTRAWICA IV

	Stan.
	 Odc. [m]
	Polery
	ZAN. PRZY NB. WG UKŁADU PL-EVRF2007- NH (494CM)
	UWAGI

	1.
	290
	1 - 19/20
	8,10 (zanurzenie maksymalne przy nabrzeżu 45m od ścianki nabrzeża)
	Lmax = 250m.
Zakaz ruchu jednostek podczas manewrów statku przy nab. Ostrawica IV, zakaz cumowania burta w burtę przy nabrzeżach w Basenie Ostrawica II

-Zaw. Kap. Portu nr 11/2002/Nw  

Głębokości 8,20m i mniejsze występują już w odległości 45m od nabrzeża Ostrawica IV i maleją w stronę środka basenu do wartości 7,40m – w odległości 60m od nabrzeża Ostrawica IV. 

Statki ponadgabarytowe i statki o zanurzeniu większym niż T= 6,90m podczas wejścia/wyjścia do/z nab. Ostrawica IV - POWINNY UZYSKAĆ ZGODĘ I WARUNKI KAPITANA PORTU.




Aktualizacja: 15.07.2026 r. (Sondaż: 12.06.2026 r.). Dopuszczalne zanurzenia podane są wg rzędnej zera wodowskazu w Porcie Północnym = 494cm.
	GSR – NABRZEŻE OSTRAWICA V

	Stan.
	 Odc. [m]
	Polery
	Zan. przy nb. wg układu PL-EVRF2007- NH (494cm)
	UWAGI

	1.
	120
	1 – 7
	8,00
	Częściowy brak odbić sondy w Basenie Ostrawica V – cumowanie na odpowiedzialność GSR

	
	
	
	
	


Aktualizacja: 15.07.2026 r. (Sondaż: 12.06.2026 r.) 
Dopuszczalne zanurzenia podane są wg rzędnej zera wodowskazu w Porcie Północnym = 494cm.
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