GDAŃSK – NOWY PORT
	GSR - Nabrzeże Zdobywców Kołobrzegu

	Poz.
	 Odc. (m)
	Polery
	Max. zanurzenie (m) wg układu PL-EVRF-2007_NH (494cm)
	UWAGI

	1.
	15
	1/2 – 3/4
	8,40
	Dziób/ rufa statku nie powinny wystawać poza poler 1/2 w stronę obrotnicy (głębokości 8,40m i mniejsze

	2.
	150
	3/4 - 19/20
	8,50
	

	3.
	20
	19/20 – 21/22
	8,30
	

	4.
	150
	21/22 – 37/38
	7,80
	

	5.
	150
	37/38 – 53/54
	7,50
	

	6.
	170
	53/54 – 71/72
	7,30
	

	7.
	75
	71/72 – 79/80
	7,20
	

	8.
	75
	79/80 – 87/88
	7,10
	

	9.
	60
	87/88 – 93/94
	7,40
	

	10.
	115
	93/84 – 105/106
	5,70
	Częściowy brak odbić sondy – cumowanie na odpowiedzialność GSR


Dopuszczalne zanurzenia podane są wg rzędnej zera wodowskazu w Porcie Północnym = 494cm.
Aktualizacja: 15.07.2026 r. (Sondaż 12.06.2026 r.).
	GSR - Nabrzeże Czołowe

	Stan.
	 Odc. [m]
	Polery
	Zan. przy nb. wg układu PL-EVRF2007- NH (494cm)
	UWAGI

	1.
	15
	1/2 – 3/4
	5,40
	

	2.
	40
	3/4 -7/8
	5,50
	

	3.
	55
	7/8- 13/14
	5,70
	


 Dopuszczalne zanurzenia podane są wg rzędnej zera wodowskazu w Porcie Północnym = 494cm.
 Aktualizacja: 15.07.2026 r. (Sondaż 11.06.2026 r.)
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