GDAŃSK – NOWY PORT
	Nabrzeże Szczecińskie

	Poz.
	Odc.[m]
	Polery
	Zan. przy nb. wg układu PL-EVRF2007- NH (494cm)
	UWAGI

	1.
	15
	1 – 2
	9,00
	Dziób/rufa statku nie powinny wychodzić poza poler nr 2 w stronę Nb. Wiślanego.

	2.
	115
	2 – 7
	10,40
	

	3.
	25
	7 – 8/9
	10,20
	

	4.
	50
	8/9 – 12/13
	10,30
	

	5.
	75
	12/13 – 18/19
	10,00
	

	6.
	175
	18/19 – 31
	10,30
	Dziób/rufa statku o zanurzeniu Tmax = 10,30m nie powinny wychodzić poza poler 31 w stronę CPN 4.

	7..
	20
	31 – 32
	8,30
	Na wysokości polerów nr 32 i nr 33 w odległości 15,0m od linii nabrzeża zainstalowane są polery drugiej linii o nr

	8.
	20
	32 - 33
	7,20
	Na wysokości polerów nr 32 i nr 33 w odległości 15,0m od linii nabrzeża zainstalowane są polery drugiej linii o nr 34 i nr 35.

	
	
	
	
	

	1.
	
	
	3,00
	Baza przeładunku przy EC-2

	
	
	
	
	


Dopuszczalne zanurzenia odnoszą się do rzędnej zera wodowskazu w Porcie Północnym = 494cm 
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