MARTWA WISŁA
	Nabrzeże Stare Rafinerii

	Stan.
	Odc.[m]
	Polery
	Zan. przy nb. wg układu PL-EVRF2007- NH (494cm)
	UWAGI

	1.
	30
	1 – 2
	
	Od terminala ORLEN. Zakaz cumowania Kpt. Portu nr 6/2026/nb

	2.
	70
	2 – 5
	3,20
	stanowisko cumownicze

	3.
	60
	5 - 7
	
	Od Wisły Śmiałej. Zakaz cumowania Kpt. Portu nr 6/2026/nb


Dopuszczalne zanurzenia odnoszą się do średniego stanu wody 494. Aktualizacja 16.07.2026 r. Sondaż 26.06.2026 r.

	Terminal Przeładunkowy Orlen

	Stan.
	Odc.[m]
	Dalby cumownicze
	Zan. przy nb. wg układu PL-EVRF2007- NH (494cm)
	UWAGI

	1.
	150
	130m
	5,00
	Wschodnie od strony Wisły Śmiałej. Uwaga 1), Uwaga 2)

	2.
	150
	130m
	5,00
	Zachodnie od strony M. Wantowego, zbiornikowiec nie powinien manewrować dalej niż 20m od ostatniej dalby w stronę Mostu Wantowego. Uwaga 1), Uwaga 2)


Dopuszczalne zanurzenia odnoszą się do średniego stanu wody 494. Aktualizacja 16.07.2026 r. Sondaż 26.06.2026 r.

1) Parametry zbiornikowców cumujących przy stanowisku Wschodnim lub Zachodnim: Lmax = 105,00m, Bmax = 16,00m, Tmax = 5,00m. 
2) Szerokość toru wodnego pomiędzy pławami nr 1 i nr 2 o głębokościach większych od 6,00m = 40m, o głębokościach większych od 5,00m = 50,0m. Spłycenia wychodzą na tor wodny po prawej stronie toru (od pławy nr 1).
	Nabrzeże Tarcice

	Stan.
	Odc.[m]
	Polery
	Zanurzenie przy wg Amsterdam (500)
	UWAGI

	1.
	90
	1 – 10
	1,20
	Gdańsk Rudniki ul. Tarcice. Lmax statków = 80m

	Instrukcja nawigacyjna podejścia do nb. Tarcice: ze względu na przeszkody nawigacyjne zalegające na podejściu o głębokościach nad przeszkodami od 1,00m do 6,60m zaleca się zejście z toru wodnego na wysokości nabrzeża Tarcice i składanie do nabrzeża równolegle


Dopuszczalne zanurzenia odnoszą się do średniego stanu wody 494. Aktualizacja strony: 16.07.2026 r. Sondaż 01.06.2026 r.
	Nabrzeże Szyprów I = 266,30m (oczepowe)

	Stan.
	Odc.[m]
	Polery
	Zan. przy nb. wg układu PL-EVRF2007- NH (494cm)
	UWAGI

	1.
	15
	Odc. I
	0,90
	Urząd Morski. 

Numeracja odc. Nabrzeża od mostu Siennickiego.
Przy odcinku oczepowym zalegają trzy przeszkody nawigacyjne.

	2.
	210
	Odc. II
	3,90
	

	3.
	40
	Odc. III
	2,60
	


Dopuszczalne zanurzenia odnoszą się do średniego stanu wody 494. Aktualizacja strony: 27.11.2024 r. Sondaż: 29.10.2024 r.
	Nabrzeże Szyprów II = 383,20m

	Stan.
	Odc.[m]
	Polery
	Zan. przy nb. wg układu PL-EVRF2007- NH (494cm)
	UWAGI

	1.
	290
	Odc. 1
	4,00
	Urząd morski.

Numeracja odc. od mostu Siennickiego. Urząd Morski



	2.
	70
	Odc. 2
	1,40
	

	3.
	
	Odc. 3
	Brak odbić sondy
	


Dopuszczalne zanurzenia odnoszą się do średniego stanu wody 494. Aktualizacja strony: 27.11.2024 r. Sondaż: 29.10.2024 r.

	Nabrzeże Retmanów = 938,90m

	Stan.
	Odc.[m]
	Polery
	Zan. przy nb. wg układu PL-EVRF2007- NH (494cm)
	UWAGI

	1.
	277
	Odc. 1
	4,10
	Urząd morski.
Numeracja odcinków nabrzeża od strony mostu Siennickiego.

Przy odcinku 3 na podejściu do nabrzeża, zalegają 3 przeszkody nawigacyjne.

	2.
	200
	Odc. 2
	3,90
	

	3.
	150
	Odc. 3
	3,60, częściowy brak odbić sondy
	

	4.
	275
	Odc. 4
	brak odbić sondy
	


Dopuszczalne zanurzenia odnoszą się do średniego stanu wody 494. Aktualizacja strony: 27.11.2024 r. Sondaż: 29.10.2024 r.
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