GDAŃSK – NOWY PORT
	Nabrzeże Bytomskie

	Poz.
	Odc. [m]
	Polery
	Zan. przy nb. wg układu PL-EVRF2007- NH (494cm)
	UWAGI

	1.
	10
	1 - 2
	3,70
	

	2.
	15
	2 - 3
	7,00
	

	3.
	120
	3 – 9 
	9,60
	Ze względu na odcinki skarpowe po obu stronach odcinka głębokowodnego, należy na ściance szczelnej nabrzeża zaznaczyć granice stanowiska głębokowodnego

	4.
	20
	9 – 10
	9,50
	Do 10m za poler 9

	5.
	10
	10 - 11
	6,70
	Od polera 10 do 10m przed poler 11.

	6.
	10
	11 - 11
	2,60
	Od 10m przed poler 11 do polera 11

	Nabrzeże Bytomskie - GBT

	1.
	190
	11 – 19
	7,20
	Cumowanie do dalb. Lccmax = 150m. Statki do 15 000 DWT. Cumowanie statków o długości > 150m do 190m po otrzymaniu jednorazowej zgody Kapitana Portu Gdańsk. Statek o zanurzeniu większym niż 7,20m nie może korzystać ze zwolnienia z usług holowniczych.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Dopuszczalne zanurzenia podane są wg rzędnej zera wodowskazu w Porcie Północnym = 494cm. Aktualizacja: 28.08.2026 r. (Sondaż: 14.08.2026 r.)
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