Gdańsk – Nowy Port
	Nabrzeże Przemysłowe

	Poz.
	Odc.[m]
	Polery
	Zan. przy nb. wg układu PL-EVRF2007- NH (494cm)
	UWAGI

	1.
	125 
	13 – 18
	9,40
	Odc. III.1. Nie udziela się zwolnień holowniczych. Obsada holownicza zgodnie z PP. 

	2.
	25
	18 - 19
	9,30
	Odc. III.1.Nie udziela się zwolnień holowniczych. Obsada holownicza zgodnie z PP. 

	3.
	25
	19 - 20
	9,00
	Odc. III.1. Od 10m przed poler 18. Nie udziela się zwolnień holowniczych. Obsada holownicza zgodnie z PP. 

	4
	50
	20 - 22
	8,90
	Odc. III.1. Nie udziela się zwolnień holowniczych. Obsada holownicza zgodnie z PP. 

	5.
	75
	22 -25
	9,30
	Odc. III.1 i III.2 Nie udziela się zwolnień holowniczych. Obsada holownicza zgodnie z PP.

	6.
	115
	25 - 33
	9,40
	Odc. III.2 - do polera nr 27 - nie udziela się zwolnień holowniczych. Obsada holownicza zgodnie z PP. Odc. III. 3-4 od polera nr 27.

	7.
	50
	33 - 37
	9,20
	Odc. III. 3-4

	8.
	125
	37 - 47
	9,40
	Odc. III. 3-4

	9.
	35
	47 - 50
	9,30
	Odc. III. 3-4

	10.
	75
	50 - 56
	8,80
	Odc. III. 5-6

	11.
	15
	56 - 57
	8,50
	Odc. III. 5-6

	12.
	70
	57 - 62 
	8,90
	Odc. III. 5-6. Statek o zanurzeniu T = 8,90m nie powinien podczas manewrowania wychodzić poza poler nr 62 – od narożnika nabrzeża głębokości poniżej 9,00m.

	Odc. III.1, polery 13 – 23, Odc. III.2, polery 23 -27. Odc. III. 3-4, polery 27-50, Odc. III.5-6, polery 50-62.

	Przemysłowe Barkowe

	1.
	50
	Dalba 1 – 5
	3,80
	Pomost barek. Zakaz cumowania – nr 12/19/Nb

	2.
	80
	Dalba 5 - 11
	3,70
	Pomost barek. Zakaz cumowania – nr 12/19/Nb

	3.
	15
	Dalba 11 – 12
	3,60
	Pomost barek. Zakaz cumowania – nr 12/19/Nb
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