	NABRZEŻE DWORZEC DRZEWNY 

	Stan.
	 Odc. [m]
	Polery
	Zan. przy nb. wg układu PL-EVRF2007- NH (494cm)
	UWAGI

	1.
	135
	3 - 10
	10.60
	

	2.
	55
	11 - 14
	10.60
	Niska Przystań nr 1 
Cumowanie małych jednostek

	3.
	40
	15 - 17
	10.60
	

	4.
	80
	17 - 21
	10,30
	

	5.
	380
	21 - 40
	10.50
	

	6.
	20
	40 - 41
	9.40
	

	7.
	65
	41 - 43
	3.60
	Niska Przystań nr 2 

Cumowanie małych jednostek

	8.
	50
	43 - 44
	3.40
	Statki nie cumują

Pława nawigacyjna nr 6 (Fl R 3 sec) w odległości 30m od nabrzeża

	9.
	20
	44 - 45
	9.40
	

	10.
	100
	45 - 51
	9.70
	

	11.
	95
	51 - 56
	9.70
	Użytkownik Comal



	12.
	35
	56 - 58
	9.30
	Użytkownik Comal



	13.
	20
	58 - 60
	9.70
	Użytkownik Comal



	
	
	
	
	


GDAŃSK – NOWY PORT
Dopuszczalne zanurzenia podane są wg rzędnej zera wodowskazu w Porcie Północnym = 494cm.
Aktualizacja: 05.10.2026 r. Sondaż: 21.09.2026 r. (polery 1 – 48), sondaż 14.04.2026 r. (polery 51-60).
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