GDANSK – NOWY PORT

	Nabrzeże Wiślane

	Poz.
	 Odc. (m)
	Polery
	Max. zanurzenie (m) wg układu PL-EVRF-2007_NH (494cm)
	UWAGI

	1.
	260
	3/4 -25
	Brak odbić sondy
	Odcinek nabrzeża w remoncie.

Zakaz cumowania poler nr 1-24 – Zawiad. Kap. Portu nr 8/2025/Nb. 

Uwaga: uszkodzony poler nr 18 wyłączono z eksploatacji – Zawiad. Kap. Portu nr 11/2021/Nb.

	2.
	420
	25/26 - 52
	9,20
	Podejście i odejście statków równoległe do nabrzeża. 

Nośność statków do 11000DWT.

Dla statków o nośności 11000-15000DWT wymagana jest jednorazowa zgoda Kapitana Portu i Dyrektora Technicznego ZMPG S.A.

	3.
	20
	52 - 53
	8,70
	Podejście i odejście statków równoległe do nabrzeża
Nośność statków do 11000DWT.

Dla statków o nośności 11000-15000DWT wymagana jest jednorazowa zgoda Kapitana Portu i Dyrektora Technicznego ZMPG S.A.

	4.
	10
	53 - 10m za 53
	5,80
	

	5.
	170
	54 - 60
	Brak odbić sondy
	Zakaz cumowania pomiędzy polerami nr 58 a nr 59 – Zawiad. Kpt. Portu nr 1/2026/Nb. Zakaz cumowania poler 54-58 – Zawiad. Kap. Portu Nr 2/2013/Nb. Odcinek w przebudowie wyłączony z eksploatacji

	6.
	10
	60 - 61/62
	9,90
	Podejście i odejście statków równoległe do nabrzeża.

	7.
	230
	61/62 -78
	10,30
	Podejście i odejście statków równoległe do nabrzeża. 

	8.
	90
	78 - 83
	10,30
	Podejście i odejście statków równoległe do nabrzeża. 
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Dopuszczalne zanurzenia podane są wg rzędnej zera wodowskazu w Porcie Północnym = 494cm.

Polery 3/4 - 53 zabrania się stosowania pontonów dystansowych - Zawiad. kap. portu nr 15/2001/nb
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