GDAŃSK – NOWY PORT
	Nabrzeże Bytomskie (dawne CO2)

	Poz.
	Odc. [m]
	Polery
	Zan. przy nb. wg układu PL-EVRF2007- NH (494cm)
	UWAGI

	1.
	15
	1 - 5m przed nr 2
	6,40
	Skarpa. Głębokości malejące od 9,80m do 6,80m

	2.
	145
	5m przed nr 2 - 9
	9,60
	Ze względu na odcinki skarpowe po obu stronach odcinka głębokowodnego, należy na ściance szczelnej nabrzeża zaznaczyć granice stanowiska głębokowodnego

	3.
	20
	9 - 10
	3,20
	Skarpa. Głębokości malejące od 10,10m do 3,60m

	
	
	
	
	

	Wprowadzono nową numerację polerów na podstawie sondażu nieautoryzowanego - nr planszetu 165/2026 r. z 07.10.2026 r. Głębokości na odcinku głębokowodnym o długości 145m na podstawie sondażu autoryzowanego, nr planszetu 120/2026 r. - bez zmian. 

Aktualizacja: 08.10.2026 r. (Sondaż: 14.08.2026 r.)
Dopuszczalne zanurzenia podane są wg rzędnej zera wodowskazu w Porcie Północnym = 494cm. 


	
	
	
	
	

	Nabrzeże Bytomskie - GBT

	Poz.
	Odległość [m]
	Polery/dalby
	Zan. przy nb. wg układu PL-EVRF2007- NH (494cm)
	UWAGI

	1.

2.
	145
45
	13 – 18 

18 - 19
	7,20
	Cumowanie do dalb. Lccmax = 150m. Statki do 15 000 DWT. Cumowanie statków o długości > 150m do 190m po otrzymaniu jednorazowej zgody Kapitana Portu Gdańsk. Statek o zanurzeniu większym niż 7,20m nie może korzystać ze zwolnienia z usług holowniczych.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Dopuszczalne zanurzenia podane są wg rzędnej zera wodowskazu w Porcie Północnym = 494cm. Aktualizacja: 09.10.2026 r. (Sondaż: 14.08.2026 r.)
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