Gdańsk - Nowy Port 
	Nabrzeże Zbożowe

	Poz.
	Odc. (m)
	Polery
	Max. zanurzenie (m) wg układu PL-EVRF-2007_NH (494cm)
	UWAGI

	1.
	10
	1-2
	5,70
	Przystań niska

	.2.
	40
	2 – 8
	6,40
	Przystań niska

	3.
	20
	8 – 10
	5,60
	Przystań niska

	4.
	50
	10 – 15
	5,30
	Przystań niska

	5.
	40
	15 – 18 
	5,70
	Przystań niska

	6.
	400
	18 do wnęki promu Wisłoujście
	5,00
	Promenada spacerowa o długości 400m. Brak polerów, statki nie cumują.

	7.
	80
	2-10
	4,90
	Postój statku „OCEANIA”. Dziób/rufa statku o zanurzeniu większym niż 4,00m nie powinny wystawać poza poler ½ w stronę Elewatora ¾.

	8.
	25
	Przystań Celina
	3,30
	.

	9
	210
	ELEWATORY 3 i 4 

	 9.1

	25
	Dalba 1 - 2
	5,20
	Statek podchodzi i odchodzi od dalb równolegle 

Statki do 10000 DWT. Brak numeracji Dalb. Przyjęto numer 1 dalby od wejścia do portu

	9.2
	20
	Dalba 2-3
	7,30
	

	9.3
	55
	Dalba 3-5
	7,30
	

	9.4
	30
	Dalba 5-6
	6,90
	

	9.57.5
	25
	Dalba 6-7
	6,70
	

	9.6
	55
	Dalba 7-9
	5,80
	

	
	
	
	
	


Dopuszczalne zanurzenia odnoszą się do średniego stanu wody wg wodowskazu w Porcie Północnym = 494cm.

Aktualizacja strony: 06.10.2026 r. (sondaż Zbożowe – 16.06.2026 r. sondaż Elewator 3/4, Przystań Celina, Postój Oceania – 21.09.2026 r.)
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