		Załącznik nr 6 
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej od kwoty 170 000 złotych

Znak sprawy: TZ2.374.208.3.2026.CP

ZAMAWIAJĄCY
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
WYKONAWCA:
NAZWA: ………………………………………
ADRES: ……………………………………….    
NIP: ……………………………………………
FORMULARZ OFERTY

na wykonanie: dostawy urządzeń pomiarowych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni 
                                                (przedmiot zamówienia)

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia …………….. na:…………………………………. oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
netto:……………………………..zł
brutto: ………………………….  zł, 
 (słownie: …………………………………………………………………… zł brutto, w tym podatek VAT: w wysokości (……%)*,…..… zł
*- Ciężar określenia właściwej stawki VAT spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę. 




	l.p.
	Nazwa towaru
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w zł.
	Wartość brutto 
w zł.

	1
	ŚREDNICOMIERZ DO DREWNA
Producent: HAGLÖF
Model: MANTAX BLUE
Zakres pomiarowy: 80 cm
Certyfikaty: PTB, FPA (test KWF)
W komplecie: klucze imbusowe i instrukcja montażu
	szt.
	6
	
	

	2
	TAŚMA POMIAROWA SPENCER
Długość: 30 m
Składany hak A
Waga 750 g
Automatyczne przewijanie taśmy. 
Hak zwalniający 
	szt.
	
6

	
	

	3
	MIERNIK WYSOKOŚCI SUUNTO
Model: PM-5/1520
2 skale do pomiaru wysokości 15/(30) i 20/(40) m.
Aluminiowa obudowa
Dokładność odczytu 0,25 m.
Wymiary 75 x 52 x 15 mm.
Z gwintem statywu 1/4"
	szt.
	6
	
	

	4
	LORNETKA DELTA FOREST
Model: FOREST GEN3
Nr katalogowy: DO-1307
Powiększenie: 10 x
Średnica soczewki obiektywu: 50 mm
Typ pryzmatu: Dachowy
Szkło w pryzmatach: BaK4
Materiał soczewki obiektywu: szkło ED
Powłoki przeciwodbiciowe soczewek: FBMC
Kątowe pole widzenia: 6,5 °
Liniowe pole widzenia na 1000 m: 114 m
Średnica źrenicy wyjściowej: 5,0 mm
Odsunięcie źrenicy wyjściowej: 16,9 mm
Minimalna odległość ostrzenia: 3 m
Jasność względna: 25,0
Sprawność zmierzchowa: 22,36
Regulacja ostrości: centralna
Regulacja rozstawu okularów: 57-76 mm
Korekcja dioptrażu: -/+5
Mocowanie do statywu: adapter 1/4"
Wypełnienie azotem: tak
Wodoszczelność: tak (IPX7)
Waga: 950 g
Wymiary: 165 x 133 x 60 mm
Okres gwarancji: 120 miesięcy
Wyposażenie:
futerał lornetkowy
materiał do czyszczenia optyki
pasek do futerału lornetkowego
pasek lornetkowy
zakrywki obiektywowe
zakrywki okularowe
instrukcja obsługi
	szt.
	3
	
	

	5
	MIARA ZWIJANA
Producent: STANLEY
Nr kat.: 0-30-697
Długość: 5 m.
Tylonowa warstwa wierzchnia 
Odczyty numeryczne wyśrodkowane na taśmie
Miękki futerał, gumowa powłoka 
- Klasa dokładności II
- Klips do paska 
- Ruchomy hak 
	szt.
	15
	
	

	6
	RAZEM
	szt.
	36
	XXXXX
	 



a) termin wykonania zamówienia: (dostawa jednorazowa) do 14 dni, licząc od daty złożenia zlecenia Wykonawcy
b) okres gwarancji (jeżeli dotyczy): minimum 24 miesiące od dnia sprzedaży. Okres gwarancji nie może być krótszy niż gwarancja producenta
c) warunki dostawy: Magazyn Centralny Urzędu Morskiego w Gdyni, Nabrzeże Duńskie w Gdyni, ul. Warsztatowa 5, 81-341 Gdynia. Dostawa w dni robocze pon.-pt. 08:00-14:00 
d) Zamawiający wymaga aby dostarczony towar był nowy, wolny od wad fizycznych (przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towaru  z opisem przedmiotu zamówienia)
e) Ponadto: Towar musi być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu                                 i składowania oraz musi być zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi                          w Formularzu Oferty. Wynagrodzenie za dostawę, w której część towaru jest niezgodna ze złożonym przez  Zamawiającego zamówieniem zostanie uregulowana w terminie do 30 dni po otrzymaniu towaru właściwego   
f) Wynagrodzenie Wykonawcy ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu i dostawy

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy* i nie wnoszę do niego /do nich* zastrzeżeń.
* skreślić jeżeli do zaproszenia nie załączono wzoru umowy

3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącym integralną część oferty są:
1) ………………………………………………………………….


………………………., dnia ………………………  

                                                                                                ………………………………
podpis Wykonawcy – dopuszcza się podpis elektroniczny

