	Nabrzeże Wisłoujście

	Poz.
	 Odc. [m]
	Polery
	Zan. przy nb. wg układu PL-EVRF2007- NH (494cm)
	UWAGI

	1.
	160
	10m za poler 1 – 15
	10,60
	Nabrzeże postojowe przeznaczone dla małych statków ze względu na polery o małej wytrzymałości. Nie jest przeznaczone do obrotu gospodarczego.

	2.
	55
	15 – 20
	6,40
	

	3.
	90
	20 – 27
	6,50
	

	4.
	75
	27 – 33
	6,60
	

	5.
	40
	33 – 36
	6,80
	


GDAŃSK - NOWY PORT
Dopuszczalne zanurzenia odnoszą się do średniego stanu wody wg wodowskazu w Porcie Północnym = 494cm.
Aktualizacja: 05.10.2026 r. (sondaż z 21.09.2026 r.) 
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