SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

1. Nazwa i przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk gumowych rur refulacyjnych, stanowiących sekcje rurociągu refulacyjnego przeznaczonego do refulacji urobku w rejonie Wyspy Estryjskiej (Zalew Wiślany). Elementy te będą eksploatowane w trudnych warunkach środowiskowych, w obrębie kamiennego narzutu stanowiącego umocnienie brzegu/konstrukcję Wyspy.

2. Wymagania kompatybilności i pochodzenia

· Ze względu na konieczność zapewnienia pełnej kompatybilności z obecnie eksploatowanym rurociągiem refulacyjnym, dostarczane elementy muszą współpracować bezproblemowo z posiadanym systemem.

· Wymóg producenta: Istniejący rurociąg jest produkcji Dutch Dredging Components B.V. Oferowane 4 sekcje rur muszą być wyprodukowane przez tę samą firmę (Dutch Dredging Components B.V.), co gwarantuje kompatybilność technologiczną, wymiarową, hydrauliczną oraz materiałową.

3. Szczegółowe parametry techniczne i eksploatacyjne

Dostarczane rury refulacyjne wraz z systemem przyłączy muszą spełniać następujące parametry:

· Długość pojedynczej sekcji: 11 800 mm

· Średnica wewnętrzna: Ø 500 mm

· Ciśnienie robocze: min. 15 bar

· Ciśnienie rozrywające: min. 45 bar

· Wyporność / Specyficzny ciężar właściwy (SG): SG 2.0 (zgodna ze specyfikacją systemu rur Dutch Dredging Components B.V.)

4. Wymagania dokumentacyjne (Karta techniczna)

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wraz z dostawą pełnej dokumentacji technicznej w języku polskim, w tym:

· Karty technicznej wyrobu wystawionej przez producenta.

· Certyfikatów jakości, atestów materiałowych oraz deklaracji zgodności producenta.

· Instrukcji bezpiecznego transportu, montażu, eksploatacji i konserwacji rur.

5. Termin realizacji zamówienia

· Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania pełnego zakresu zamówienia (wraz z dostawą do miejsca przeznaczenia) w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy ale nie później niż do 14.12.2026 r.

6. Warunki dostawy i miejsce przeznaczenia

· Miejsce dostawy: Kapitanat Portu Nowy Świat (Zalew Wiślany) lub Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Gdańsku ul. Pokładowa 9.

· Wykonawca odpowiada za organizację transportu, ubezpieczenie ładunku na czas przewozu oraz rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

· Odbiór techniczny nastąpi w miejscu dostawy po zweryfikowaniu zgodności dostarczonych elementów z wymaganiami technicznymi i kompletną dokumentacją.

7. Warunki płatności

· Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.

· Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez obie strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru technicznego/końcowego.

· Termin płatności: do 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego i doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

8. Gwarancja i rękojmia

· Wykonawca udzieli na dostarczone rury refulacyjne gwarancji jakości na okres minimum 24 miesięcy (lub zgodnie ze standardową gwarancją producenta, jeśli jest dłuższa), liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego bez zastrzeżeń.

