|  |
| --- |
| **Załącznik nr 1 B do SIWZ** |
| **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA WYROBÓW KOMPUTEROWYCH** |

**ZP-JBC-3800-10/17**

**„Dostawa fabrycznie nowych wyrobów komputerowych na potrzeby Urzędu Morskiego
w Gdyni.”– część II zamówienia.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  **Specyfikacja wyrobów komputerowych.** |  |
|  |   |   |   |
| **1. Wyroby** |  |  |
|   |   |   |   |
| Lp. | Nazwa podzespołu / sprzętu | Parametry wymagane | Wymagany okres gwarancji (liczba miesięcy) realizowany przez Wykonawcę na podzespół/sprzęt |
| 1 | Drukarka laserowa monochromatyczna A4 | interfejs sieciowy Gigabit Ethernet, USB 2.0, wbudowany automatyczny duplex, druk monochromatyczny, jakość druku min. 1200x1200 dpi, podajnik na 250 arkuszy, szybkość druku min. 38 str./min,  | 36 |
| 2 | Drukarka laserowa kolorowa A4 | interfejs sieciowy Gigabit Ethernet, USB 2.0, wbudowany automatyczny duplex, druk kolorowy, jakość druku min. 1200x1200 dpi, podajnik na 250 arkuszy, szybkość druku min. 30 str./min, | 36 |
| 3 | Drukarka laserowakolorowa wielofunkcyjna A4 | Kopiarka, drukarka, skaner, fax; szybkość druku min. 30 str./min, skanowanie dwustronne (RADF), skaner płaski, wbudowany automatyczny duplex wydruku, druk kolorowy, jakość druku min. 1200x1200 dpi, rozdzielczość skanera min. 600x600 dpi, podajnik na 250 arkuszy, interfejs sieciowy Gigabit Ethernet, USB 2.0 | 36 |
| 4 | Drukarka laserowamonochromatyczna wielofunkcyjna A4 | Kopiarka, drukarka, skaner, fax; szybkość druku min. 38 str./min, skanowanie dwustronne (RADF), skaner płaski, wbudowany automatyczny duplex wydruku, druk monochromatyczny, jakość druku min. 1200x1200 dpi, rozdzielczość skanera min. 600x600 dpi, podajnik na 250 arkuszy, interfejs sieciowy Gigabit Ethernet, USB 2.0 | 36 |
| 5 | Monitor LCD | przekątna: min. 21 cali, HD (1920x1080), panel IPS, porty D-Sub, Display Port, HDMI, wbudowane głośniki, dołączony kabel HDMI | 36 |