**Załącznik Nr 1**

………………,dnia…………………

*……………………………*

*(pieczęć wykonawcy)*

*Znak sprawy TZ2-MD-381/2-161-3-/17*

**FORMULARZ OFERTY**

**(zamówienie o wartości do 30 000 euro)**

na wykonanie dostawykabin prysznicowych z brodzikiem, czterościennych i drzwi przesuwnych, trójelementowychdla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.

**I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO**

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

ul. Chrzanowskiego 10

81-338 Gdynia

**II. Nazwa i adres WYKONAWCY**

NAZWA: ……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

ADRES: ……………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………..   
NIP: …………………………………………………………………………………….

OSOBA DO KONTAKTU ( imię nazwisko, nr tel., e-mail, fax) …………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

wartość netto ogółem: ……………………………….. zł

podatek VAT: w wysokości ( 23%),…..…………….. zł

wartość brutto ogółem: …………………………….. zł

słownie brutto: ………………………………………………………………………..………. zł

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p** | **nazwa** | **j.m** | **ilość** | **cena jednostkowa netto (zł)** | **wartość netto ogółem (zł)** |
| 1 | **Bateria stojąca, zlewozmywakowa, jednouchwytowa (KFA, FERRO, DEANTE)** | **szt.** | **1** |  |  |
| 2 | **Bateria ścienna, natryskowa, jednouchwytowa (KFA, FERRO, DEANTE)** | **szt.** | **1** |  |  |
| 3 | **Bateria umywalkowa, stojąca, jednouchwytowa (KFA, FERRO, DEANTE)** | **szt.** | **2** |  |  |
| 4 | **Zestaw prysznicowy: wąż, słuchawka, uchwyt, półka (KFA, GROHE, HANSGROHE, ORAS)** | **szt.** | **6** |  |  |
| 5 | **Kolano CV Ø 15 dwukielichowe, długie** | **szt.** | **20** |  |  |
| 6 | **Kolano 1/2" ocynkowane** | **szt.** | **30** |  |  |
| 7 | **Kolano Cu Ø 22 dwukielichowe** | **szt.** | **20** |  |  |
| 8 | **Kolano Ø50 x 30° PCV** | **szt.** | **20** |  |  |
| 9 | **Kolano Ø50 x 88° PCV** | szt. | 20 |  |  |
| 10 | **Kolano Ø50 x 45° PCV** | **szt.** | **20** |  |  |
| 11 | **Kolano Ø50 x 67° PCV** | **szt.** | **22** |  |  |
| 12 | **Mufa, ocynkowana - 2"** | **szt.** | **10** |  |  |
| 13 | **Mufa Cu 15 x 1/2** | **szt.** | **10** |  |  |
| 14 | **Mufa Cu 18 x 1/2** | **szt.** | **20** |  |  |
| 15 | **Nypel 1/2" , mosiężny** | **szt.** | **10** |  |  |
| 16 | **Nypel redukcyjny CV 1/2" x 18** | **szt.** | **10** |  |  |
| 17 | **Traper kolano PVC Ø 110 x 88** | **szt.** | **5** |  |  |
| 18 | **Traper biały PVC Ø 110 x 400, prosty** | **szt.** | **10** |  |  |
| 19 | **Trójnik Ø50 x 30 PCV** | **szt.** | **20** |  |  |
| 20 | **Trójnik Ø50 x 45 PCV** | **szt.** | **20** |  |  |
| 21 | **Trójnik Ø50 x 67 PCV** | **szt.** | **20** |  |  |
| 22 | **Trójnik Ø50 x 88 PCV** | **szt.** | **20** |  |  |
| 23 | **Trójnik Ø32 x 32 x 88 PCV** | **szt.** | **10** |  |  |
| 24 | **Trójnik CV Ø22 x 22x 22** | **szt.** | **10** |  |  |
| 25 | **Trójnik Ø32 x 32 x 45 PCV** | **szt.** | **10** |  |  |
| 26 | **Trójnik ocynkowany 1/2"** | **szt.** | **30** |  |  |
| 27 | **Wąż do spłuczki WC L400 3/8 x3/8** | **szt.** | **10** |  |  |
| 28 | **Wąż do spłuczki WC L400 1/2 x 1/2** | **szt.** | **10** |  |  |
| 29 | **Zawór kulowy 1" z półśrubunkiem, z dławicą** | **szt.** | **6** |  |  |
| 30 | **Zawór kulowy 3/4 z dławicą, przelotowy** | **szt.** | **10** |  |  |
| 31 | **Zawór kulowy 1" z dławicą, przelotowy** | **szt.** | **6** |  |  |
| 32 | **Zawór kulowy 1/2" z dławicą, przelotowy** | **szt.** | **10** |  |  |
| 33 | **Rura CV Ø 22** | **mb** | **30** |  |  |
| 34 | **Rura PCV Ø32, L - 1000** | **szt.** | **10** |  |  |
| 35 | **Rura PCV Ø32, L - 315** | **szt.** | **20** |  |  |
| 36 | **Rura PCV Ø50, L - 1000** | **szt.** | **30** |  |  |
| 37 | **Rura PCV Ø 32, L - 500** | **szt.** | **20** |  |  |
| 38 | **Rura OC 1/2”** | **mb** | **48** |  |  |
| 39 | **Zawór napełniający do spłuczki 3/8”** | **szt.** | **10** |  |  |
| 40 | **Zawór kątowy 1/2" x 3/8” do spłuczki** | **szt.** | **10** |  |  |
| 41 | **Zawór napełniający do spłuczki 1/2"** | **szt.** | **10** |  |  |
| 42 | **Zawór kulowy 1/2", czerpalny** | **szt.** | **10** |  |  |
| 43 | **Zawór kulowy 3/4”, czerpalny** | **szt.** | **5** |  |  |
| 44 | **Spirala do przepychania kanalizacji 8mm x 5mb** | **szt.** | **1** |  |  |
| 45 | **Spirala do przepychania kanalizacji 10mm x 10mb** | **szt.** | **1** |  |  |
| 46 | **Spirala do przepychania kanalizacji 15 mm x 15mb** | **szt.** | **1** |  |  |
| 47 | **Śrubunek mosiężny-grzejnikowy 1/2”** | **szt.** | **10** |  |  |
| 48 | **Śrubunek mosiężny-grzejnikowy 3/4”** | **szt.** | **10** |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |

1. Termin wykonania zamówienia: 14 dni licząc od daty otrzymania zamówienia.

b) Miejsce dostawy : Oddział Techniczny Urzędu Morskiego w Gdyni,

84-120 Władysławowo, ul. Władysława IV 1.

Dostawa jest możliwa w dni robocze w godz. 8:00-14:00.

1. O terminie dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na co najmniej dwa dni

przed dostawą.

1. Zamawiający wymaga aby dostarczony towar były fabrycznie nowy, wraz z wyposażeniem standardowym w oryginalnych fabrycznych opakowaniach, dopuszczone do użytku, bez wad jakościowych.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji

niniejszego zlecenia, w tym koszty transportu i dostawy.

1. Okres gwarancji na dostarczone towar minimum 12 miesięcy licząc od daty dostawy lecz nie krótszy niż gwarancja producenta.
2. Towar musi być opakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie w czasie transportu i składowania oraz musi być zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Wymagane dokumenty przy dostawie:

- instrukcja obsługi/montażu w języku polskim ( pozycje 1,2,3,4)

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

………………………., dnia ………………………

………………………………

podpis Wykonawcy