Gdynia, dnia ……………..rok

*……………………………*

*(pieczęć wykonawcy)*

*Znak sprawy* : **TZ2.374.2.2.58.3.2020.AB**

**FORMULARZ OFERTY**

**(zamówienie o wartości do 30 000 euro)**

na wykonaniu dostawy siatki drucianej leśnej dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.

 (przedmiot zamówienia)

**I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO**

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

ul. Chrzanowskiego 10

81-338 Gdynia

**II. Nazwa i adres WYKONAWCY**

NAZWA: ………………………………………………………………………………

ADRES: ……………………………………………………………………………..… .
NIP: ……………………………………………………………………………………..

OSOBA DO KONTAKTU:…………………………………………………………….

ADRES E-MAIL:………………………………………………………………………

NR TELEFONU:……………………………………………………………………….

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 Wartość brutto ogółem *(suma wszystkich poz. z kolumny 6 )*: ……………………………… zł

 słownie brutto: …………………………………………………………….……………...… zł

 w tym podatek VAT: w wysokości ( %),…………..…………………………… …….… zł

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dokładna nazwa materiału** | **jm.** | **ilość** | **Cena jednostkowa brutto/mb** | **Wartość** **brutto** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |  *6* |
| **1** | **Siatka druciana leśna:** **typ siatki: 150/20/15,** wysokość - 1500 mm, średnica drutu górnego i dolnego - 2,50 mm (+/- 0,15 mm); średnica drutów podłużnych i poprzecznych - 2,00 mm (+/- 0,2 mm), szerokość oczka - 150 mm, ilość drutów poziomych - 20, siatka musi być wykonana w całości z drutu ocynkowanego, w ilości 50 mb w jednej rolce | mb | 7000 |  |  |
| **2** | **Siatka druciana leśna:****typ siatki: 120/18/15**, wysokość siatki - 1200 mm, średnica drutu górnego i dolnego – 2,0 (+/- 0,09 mm), średnica drutów podłużnych i poprzecznych – 1,6 (+/- 0,09 mm), szerokość oczka - 150 mm, ilość drutów poziomych – 18.Siatka musi być w całości wykonana z drutu ocynkowanego, w ilości 50 mb w jednej rolce |  mb | 1000 |  |  |
| **3** | **Siatka druciana leśna:****typ siatki: 2000/17/15**, wysokość siatki - 2000 mm, średnica drutu górnego i dolnego – 2,5 (+/- 0,15 mm), średnica drutów podłużnych i poprzecznych – 2,00 (+/- 0,2 mm), szerokość oczka - 150 mm, ilość drutów poziomych – 17.Siatka musi być w całości wykonana z drutu ocynkowanego, w ilości 50 mb w jednej rolce. | mb | 2000 |  |  |

* **Wynagrodzenie Wykonawcy ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu i dostawy.**
1. Termin wykonania zamówienia (max 2 dostawy): **do 21 dni od daty podpisania umowy.**
2. **Warunki dostawy:** Magazyn Centralny Urzędu Morskiego w Gdyni, Nabrzeże Duńskie w Gdyni, ul. Warsztatowa 5, 81-341 Gdynia, dostawa w dni robocze w godz. 8.00-14.00.
3. Zamawiający wymaga aby dostarczone artykuły były **fabrycznie nowe**. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że towary dostarczone w ramach dostawy są wolne od wad fizycznych (przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towarów z opisem przedmiotu zamówienia).

**Ponadto**:

Towar musi być opakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie w czasie transportu i składowania oraz musi być zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi w Formularzu Oferty. Realizacja dostawy niezgodna z zamówieniem zobowiązuje Wykonawcę do wymiany lub uzupełnienia brakującego towaru w terminie do **10 dni roboczych**, na zgodny z zamówieniem.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy

 i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

………………………., dnia ………………………

 ………………………………

 podpis Wykonawcy