………..….,dnia…………

*……………………………*

*(pieczęć wykonawcy)*

*Znak sprawy* **TZ2.374.2.2.94.3.2020.Asz**

**FORMULARZ OFERTY**

**(zamówienie o wartości do 30 000 euro)**

na wykonanie dostawy urządzenia technicznego dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.

(przedmiot zamówienia)

**I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO**

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

ul. Chrzanowskiego 10

81-338 Gdynia

**II. Nazwa i adres WYKONAWCY**

NAZWA: ………………………………………………………………………………

ADRES: ……………………………………………………………………………..…   
NIP: ……………………………………………………………………………………

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Wartość brutto ogółem *(suma wszystkich poz. z kolumny 6)*: ……………………………… zł

słownie brutto: …………………………………………………………….…….… zł

w tym podatek VAT: w wysokości ( %),…………..…..….… zł

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dokładna nazwa materiału** | **jm.** | **ilość** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość Brutto** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **1** | **Urządzenie wielofunkcyjne STIGA 5 w 1 SMT 226**   * silnik spalinowy, dwusuwowy * **Pojemność skokowa 25,4 cm³** * **Moc znamionowa silnika 0,70 kW** * **Obroty silnika 11000 rpm** * pilarka, podcinarka, kosa, sekator | szt. | 3 |  |  |
| **2** | **Kosiarka spalinowa STIGA Combi 48 SQ B**   * **Model silnika :**Briggs Stratton 550 E series Mow&Stow * Pojemność skokowa 140 cm3 * Moc znamionowa 2,12 kW * Obroty silnika 2900rpm * Rozrusznik ręczny * Korpus stalowy * Szerokość koszenia 46 cm * Wysokość koszenia 22-80 mm * Liczba wysokości koszenia 6 * Napęd na koła tylne | szt. | 3 |  |  |
| **3** | Podcinarka elektryczna STIGA SGT 1000 J  * silnik szczotkowy * moc znamionowa silnika 1000 W * szerokość koszenia 37 cm | szt. | 1 |  |  |
| **4** | **Kosiarka spalinowa STIGA Twinclip 50 SQ B**   * **Model silnika :**Briggs Stratton 625 EXi series Ready Start Mow&Stow * Pojemność skokowa 150 cm3 * Moc znamionowa 2,27 kW * Obroty silnika 2900rpm * Rozrusznik ręczny * Korpus stal galwanizowana * Szerokość koszenia 48 cm * Wysokość koszenia 25-77 mm * Liczba wysokości koszenia 7 * Napęd na koła tylne * metody koszenia: zbieranie do kosza, wyrzut boczny, wyrzut tylny, mulczowanie | szt. | 1 |  |  |
| **X** | **X** | **RAZEM** | | | |

1. Wynagrodzenie Wykonawcy ma obejmować: **wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu i dostawy.**
2. Termin wykonania zamówienia: **do 21 dni od daty otrzymania zamówienia.**
3. **Warunki dostawy:** Magazyn Centralny Urzędu Morskiego w Gdyni, Nabrzeże Duńskie w Gdyni, ul. Warsztatowa 5, 81-341 Gdynia, dostawa w dni robocze w godz. 7.30-13.30.
4. Zamawiający wymaga aby dostarczony artykuł był **fabrycznie nowy**. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że towar dostarczony w ramach dostawy jest wolny od wad fizycznych (przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towarów z opisem przedmiotu zamówienia).
5. Wymagana gwarancja na ww. asortyment – minimum 36 miesiące lecz nie mniej niż gwarancja producenta.
6. Wykonawca w przypadku napraw gwarancyjnych zobowiązuje się ponosić wszystkie koszty związane z odbiorem, naprawą i zwrotem do Zamawiającego reklamowanego urządzenia. W przypadku, gdy naprawa przekracza 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacyjnego, Wykonawca wymieni reklamowany sprzęt na nowy wolny od wad fizycznych.

**Ponadto**:

Towar musi być opakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie w czasie transportu i składowania oraz musi być zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi w Formularzu Oferty.

**Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia ,warunkami dostawy oraz reklamacji i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.**

………………………., dnia ………………………

………………………………

podpis Wykonawcy