………..….,dnia…………

*……………………………*

*(pieczęć wykonawcy)*

*Znak sprawy* **TZ2.374.2.2.94.3.2020.Asz**

**FORMULARZ OFERTY**

**(zamówienie o wartości do 30 000 euro)**

na wykonanie dostawy urządzenia technicznego dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.

 (przedmiot zamówienia)

**I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO**

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

ul. Chrzanowskiego 10

81-338 Gdynia

**II. Nazwa i adres WYKONAWCY**

NAZWA: ………………………………………………………………………………

ADRES: ……………………………………………………………………………..…
NIP: ……………………………………………………………………………………

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 Wartość brutto ogółem *(suma wszystkich poz. z kolumny 6)*: ……………………………… zł

 słownie brutto: …………………………………………………………….…….… zł

 w tym podatek VAT: w wysokości ( %),…………..…..….… zł

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dokładna nazwa materiału** | **jm.** | **ilość** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość Brutto** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |  *6* |
| **1** | **Urządzenie wielofunkcyjne STIGA 5 w 1 SMT 226*** silnik spalinowy, dwusuwowy
* **Pojemność skokowa 25,4 cm³**
* **Moc znamionowa silnika 0,70 kW**
* **Obroty silnika 11000 rpm**
* pilarka, podcinarka, kosa, sekator
 | szt. | 3 |  |  |
| **2** | **Kosiarka spalinowa STIGA Combi 48 SQ B*** **Model silnika :**Briggs Stratton 550 E series Mow&Stow
* Pojemność skokowa 140 cm3
* Moc znamionowa 2,12 kW
* Obroty silnika 2900rpm
* Rozrusznik ręczny
* Korpus stalowy
* Szerokość koszenia 46 cm
* Wysokość koszenia 22-80 mm
* Liczba wysokości koszenia 6
* Napęd na koła tylne
 | szt. | 3 |  |  |
| **3** | Podcinarka elektryczna STIGA SGT 1000 J* silnik szczotkowy
* moc znamionowa silnika 1000 W
* szerokość koszenia 37 cm
 | szt. | 1 |  |  |
| **4** | **Kosiarka spalinowa STIGA Twinclip 50 SQ B*** **Model silnika :**Briggs Stratton 625 EXi series Ready Start Mow&Stow
* Pojemność skokowa 150 cm3
* Moc znamionowa 2,27 kW
* Obroty silnika 2900rpm
* Rozrusznik ręczny
* Korpus stal galwanizowana
* Szerokość koszenia 48 cm
* Wysokość koszenia 25-77 mm
* Liczba wysokości koszenia 7
* Napęd na koła tylne
* metody koszenia: zbieranie do kosza, wyrzut boczny, wyrzut tylny, mulczowanie
 | szt. | 1 |  |  |
| **X** | **X** | **RAZEM** |

1. Wynagrodzenie Wykonawcy ma obejmować: **wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu i dostawy.**
2. Termin wykonania zamówienia: **do 21 dni od daty otrzymania zamówienia.**
3. **Warunki dostawy:** Magazyn Centralny Urzędu Morskiego w Gdyni, Nabrzeże Duńskie w Gdyni, ul. Warsztatowa 5, 81-341 Gdynia, dostawa w dni robocze w godz. 7.30-13.30.
4. Zamawiający wymaga aby dostarczony artykuł był **fabrycznie nowy**. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że towar dostarczony w ramach dostawy jest wolny od wad fizycznych (przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towarów z opisem przedmiotu zamówienia).
5. Wymagana gwarancja na ww. asortyment – minimum 36 miesiące lecz nie mniej niż gwarancja producenta.
6. Wykonawca w przypadku napraw gwarancyjnych zobowiązuje się ponosić wszystkie koszty związane z odbiorem, naprawą i zwrotem do Zamawiającego reklamowanego urządzenia. W przypadku, gdy naprawa przekracza 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacyjnego, Wykonawca wymieni reklamowany sprzęt na nowy wolny od wad fizycznych.

**Ponadto**:

Towar musi być opakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie w czasie transportu i składowania oraz musi być zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi w Formularzu Oferty.

**Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia ,warunkami dostawy oraz reklamacji i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.**

………………………., dnia ………………………

 ………………………………

 podpis Wykonawcy