****

**Formularz specyfikacji technicznej**

**Część 2. Dostawa samochodu dostawczego z homologacją osobową, przeszklonym nadwoziu, 9 - osobowego, dopuszczalna masa całkowita do 3300kg.**

|  |
| --- |
| Pojazdy fabrycznie nowe, nie zarejestrowane, 2020 lub 2021 rok produkcji, fabryczna kompletacja i wyposażenie samochodów przeznaczone dla krajów europejskich i ruchu prawostronnego. Pojazdy muszą spełniać obowiązujące w Polsce wymagania wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.Wykonawca przekaże zamawiającemu komplet dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdów na terenie Polski. Pojazdy muszą posiadać homologację z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących poziomów emisji spalin i hałasu. Oferowane samochody muszą pochodzić z oficjalnego autoryzowanego kanału dystrybucji producenta na terenie Polski i posiadać minimum 2 letnią gwarancję producenta bez limitu kilometrów - realizowaną na terenie Unii Europejskiej.  |
| **Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia** | **Opis, parametry i wyposażenie oferowanego przez Wykonawcę samochodu***\*w każdym wierszu należy podać odpowiednio opis rozwiązania technicznego, wyposażenia, konkretne parametry lub wymiary - występujące w oferowanym samochodzie* |
| ***Silnik*** |
| Typ silnika: czterosuwowy  | ……………………………………………………………………… |
| Rodzaj: zapłon samoczynny z turbosprężarką i intercoolerem lub hybryda typu plug- in (ładowana z gniazdka) | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Umiejscowienie: z przodu pojazdu | ……………………………………………………………………… |
| Przeniesienie napędu: wyłącznie na przednie koła | ……………………………………………………………………… |
| Rodzaj chłodzenia: chłodzony cieczą  | ……………………………………………………………………… |
| Pojemność skokowa: min. 1,9 dm3maks. 2,4 dm3 | ……………………………………………………………………… |
| Maksymalna moc: min. 130 KM | ……………………………………………………………………… |
| Maksymalny moment obrotowy: min. 350 Nm | ……………………………………………………………………… |
| Silnik spełniający aktualnie obowiązującą normę emisji spalin. | ……………………………………………………………………… |
| ***Zabudowa, konstrukcja, masy i wymiary*** |
| Nadwozie zamknięte typu KOMBI z homologacją osobową, przeszklenie nadwozia z boku na całej długości pojazdu, szyby przyciemniane w kabinie, ciemne w tylnej części.  | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Liczba miejsc wraz z kierowcą: 9 osób (podwójny fotel pasażera w 1 rzędzie).  | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Nadwozie pojazdu musi posiadać drzwi tylne dwuskrzydłowe w części bagażowej (szyby z podgrzewaniem, wycieraczką i spryskiwaczem) oraz boczne drzwi przesuwne po prawej stronie (drugi rząd siedzeń).  | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| 2 i 3 rząd siedzeń 3 miejscowy z trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa. Siedzenia składane i wyciągane z regulacją pochylenia. Podłokietniki i okna uchylne w 2 rzędzie siedzeń. Obicie siedzeń ciemną tkaniną. Boczki formowane lub tapicerowane (fabrycznie). Podsufitka formowana na całej długości pojazdu (fabrycznie).  | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Wysokość całkowita (bez obciążenia) min. 1895mm, maks.2100mm. | ……………………………………………………………………… |
| Wewnętrzna wysokość przestrzeni ładunkowej min. 1350mm | ……………………………………………………………………… |
| Dopuszczalna masa całkowita, maks. 3300kg | ……………………………………………………………………… |
| Rozstaw osi min. 3200mm | ……………………………………………………………………… |
| Szerokość całkowita z lusterkami bocznymi min. 2200mm, maks. 2300mm | ……………………………………………………………………… |
| Długość całkowita pojazdu min. 5300mm, maks. 5400mm. | ……………………………………………………………………… |
| Długość przestrzeni bagażowej za 3 rzędem siedzeń min. 1000mm (po podłodze) | ……………………………………………………………………… |
| Szerokość przestrzeni ładunkowej miedzy nadkolami min. 1350mm. | ……………………………………………………………………… |
| Szerokość drzwi bocznych min. 900mm | ……………………………………………………………………… |
| ***Układ napędowy:*** |
| Skrzynia biegów manualna, 6 biegów + bieg wsteczny, napęd wyłącznie na przednie koła. | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Układ ABS z elektronicznym podziałem siły hamowania (hamulce tarczowe przód i tył). Układ wspomagania nagłego hamowania oraz sygnalizacja hamowania awaryjnego. | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Układ stabilizacji toru jazdy, układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach.  | ……………………………………………………………………… |
| ***Wyposażenie wymagane (kolorystyka, wnętrze, bezpieczeństwo, komfort):*** |
| Nadwozie polakierowane lakierem metalizowanym w kolorze, srebrnym, grafitowym lub niebieskim. Zderzak przedni, lusterka boczne – w kolorze nadwozia. | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Wspomaganie układu kierowniczego. Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach. | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Fotel kierowcy regulowany, z regulacją przesuwu, pochylenia oparcia, pochylenia siedziska, wysokości oraz podparcia odcinka lędźwiowego, z podłokietnikiem. Fotel pasażera podwójny z unoszonym siedziskiem i schowkiem pod fotelem. Obicie foteli ciemną tkaniną. | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Oświetlenie wnętrza z funkcją oszczędzania akumulatora:W kabinie – lampki w podsufitce z przodu z lampkami do czytania, oświetlenie wnęk bocznych drzwi przesuwnych. Oświetlenie części tylnej oraz przedziału bagażowego.  | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Radioodtwarzacz ze złączem USB lub odtwarzaczem CD lub MP3, instalacja radiowa, głośniki, antena, wyposażony w tryb głośnomówiący umożliwiający prowadzenie rozmów z telefonu komórkowego za pośrednictwem standardu Bluetooth. Sterowanie radioodtwarzacza z panelu oraz z koła kierownicy. Funkcja wzywania służb ratowniczych.Kamera cofania z obrazem wyświetlanym na wyświetlaczu radia.Wyświetlacz radia kolorowy, ekran co najmniej 7cali ze zintegrowanym panelem sterowania. | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| System monitorowania koncentracji kierowcy. System ostrzegania przed niezamierzonym zjechaniem z pasa ruchu.  | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Klimatyzacja automatyczna lub manualna, również dla strefy tylnej nadwozia (z tylną nagrzewnicą wodną). | ……………………………………………………………………… |
| Komputer pokładowy (wyświetlacz wielofunkcyjny). | ……………………………………………………………………… |
| Elektryczne sterowanie szyb przednich drzwi. | ……………………………………………………………………… |
| Elektrycznie regulowane, składane i podgrzewane lusterka boczne.  | ……………………………………………………………………… |
| Poduszki powietrzna kierowcy. | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Autoalarm zabezpieczający przestrzeń pasażerską oraz przestrzeń ładunkową, sterowany z oryginalnego klucza/pilota samochodu zintegrowany z centralnym zamkiem. | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Immobiliser fabryczny. | ……………………………………………………………………… |
| Czujniki parkowania przednie i tylne. | ……………………………………………………………………… |
| Co najmniej 2 gniazda zasilania 12V w kabinie. | ……………………………………………………………………… |
| Reflektory przednie w technologii min. halogenowej, przednie światła przeciwmgielne. System automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania. Automatyczne włączanie świateł mijania. | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Światła do jazdy dziennej LED. | ……………………………………………………………………… |
| Wycieraczki szyby przedniej – automatyczne, z czujnikiem deszczu. |  |
| Pojemność zbiornika paliwa: minimum 69 litrów. | ……………………………………………………………………… |
| Obręcze kół stalowe minimum 16cali, maksimum 17 cali, z oponami letnimi + pełnowymiarowe koło zapasowe. Chlapacze z przodu i z tyłu. Pełne kołpaki kół. | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Tempomat. | ……………………………………………………………………… |
| Dywaniki gumowe 1,2 i 3 rząd siedzeń. | ……………………………………………………………………… |
| ***Gwarancja*** |
| Gwarancja minimum 24 miesiące od daty zakupu bez limitu kilometrów. | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| ***Wyposażenie dodatkowe (oprócz wymaganego) oferowane przez Wykonawcę:*** |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| ***Dane samochodów (marka, typ, wersja wyposażenia):*** |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| ***Termin realizacji zamówienia:*** |
| **Do 31 marca 2021r.** |

|  |  |
| --- | --- |
| …………………………………………*Miejscowość / Data* |  ................................................................................*Dokument winien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy* |