………..….,dnia…………

*……………………………*

*(pieczęć wykonawcy)*

*Znak sprawy* **TZ2.374.2.2.155.3.2021.ASZ**

# FORMULARZ OFERTY

**(zamówienie o wartości do 130 000 zł)**

na wykonanie sukcesywnej dostawy obuwia ochronnego i roboczego dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.

## Nazwa i adres Zamawiającego

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

ul. Chrzanowskiego 10

81-338 Gdynia

## Nazwa i adres Wykonawcy

NAZWA: ………………………………………………………………………………

ADRES: ……………………………………………………………………………..…

NIP: …………………………………………………………………………………….

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………………

## Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

**Wartość netto ogółem** *(suma poz. z kolumny 6)*: …………………………………zł

podatek VAT: w wysokości ( %),…………..…..…………………………….…zł

**Wartość brutto ogółem** : ……………………………………………………….….zł

słownie brutto: …………………………………………………………….………zł

| **Lp.** | **Dokładna nazwa materiału** | **jm.** | **ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **1** | Półbut roboczy , ze skóry bydlęcej gr .1,7-1,9 mm **VM FOOTWEAR SEATTLE** 01P FO SRC –bez podnoska, zgodne z normą EN 20347, rozmiary w przedziale min. 39 - 47 | par. | **70** |  |  |
| **2** | Półbut roboczy , ze skóry bydlęcej gr .1,7-1,9 mm **VM FOOTWEAR RICHMOND** 01P FO SRC –bez podnoska, zgodne z normą EN 20347, rozmiary w przedziale min. 36 - 47 | par. | **70** |  |  |
| **3** | Obuwie robocze wysokie (ponad kostkę) wykonane ze skóry crazy horse **POLSTAR K08** Klasa S3; zgodne z normą EN 20345; SRC; rozmiary w przedziale min. 38 - 46 | par. | **100** |  |  |
| **4** | Obuwie robocze wysokie (ponad kostkę) wykonane ze skóry **VM FOOTWEAR ROCKFORD**; zgodne z normą EN 20345 i 20347; S3 HRO SRC CI WR; rozmiary w przedziale min. 40 - 47 | par. | **70** |  |  |
| **5** | Obuwie robocze dla kobiet **CXS WHITE LINDEN nr. kat. 2123020100**; rozmiary w przedziale min. 36-42 | par. | **15** |  |  |
| **6** | Obuwie robocze typ. lekkiego **VM FOOTWEAR EDMONTON** ,S1 ESD SRC zgodne z normą EN 20345; rozmiary w przedziale min. 38-47 | par. | **80** |  |  |
| **7** | Wkład filcowy, ocieplacz w kształcie skarpety, wykonany z włókniny filcowej, w rozmiarach 40-47 | par. | **10** |  |  |
| **8** | Buty gumowe ocieplane **LEMIGO BLGRENLANDER , z tworzywa EVA,** wymienny ocieplacz, w rozmiarach min 40-48 | par | **10** |  |  |
| **9** | Buty kalosze bezpieczne **DELTA PLUS BRONZE2**, wykonane z PCV, S5,SRA, w rozmiarach min 40-47 | par | **10** |  |  |
| **10** | Buty damskie krótkie typu kalosz, **LEMIGO ELKE**, rozmiar min 36-42 | par. | **10** |  |  |
| **11** | Buty przeznaczone do użytku w zróżnicowanym terenie **VM FOOTWEAR BOGOTA,** wykonane ze skóry z membraną termo-izolującą, 02F0 SRC- bez podnoska, zgodne z normą EN 20347; rozmiary w przedziale min. 38-47 | **par.** | **20** |  |  |
| **12** | Buty robocze wysokie ocieplane futrem, **Portwest Steelite PROTECTOR S3 FW05**; zgodne z normą EN 20345, SRC; CI; ; rozmiary w przedziale min. 39 - 48 | **par.** | **120** |  |  |
| **13** | Obuwie antyprzecięciowe dla pilarzy spełniające normę :A, E, P, FO, WRU, SRC, **COFRA POWER** rozmiary 39 – 48, certyfikat CE EN ISO 17249 | **par.** | **10** |  |  |
| **14** | Obuwie dla dekarzy **COFRA DACHDECKER**; SRC, FO, EN ISO 20347:2012, rozmiar 40-48; | **par** | **4** |  |  |
| **X** | **X** | **RAZEM** | | | |

## Pozostałe warunki zamówienia:

1. **Wynagrodzenie Wykonawcy ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu i dostawy.**
2. Termin wykonania zamówienia (max. osiem dostaw): **do 5dni od daty otrzymania zamówienia.**
3. **Warunki dostawy:** Magazyn Centralny Urzędu Morskiego w Gdyni, Nabrzeże Duńskie w Gdyni, ul. Warsztatowa 5, 81-341 Gdynia, dostawa w dni robocze w godz. 7.30-13.30.
4. Zamawiający wymaga aby dostarczone artykuły były **fabrycznie nowe**. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że towary dostarczone w ramach dostawy są wolne od wad fizycznych (przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towarów z opisem przedmiotu zamówienia).
5. Wymagana gwarancja na ww. asortyment – minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
6. Towar musi być opakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie w czasie transportu i składowania oraz musi być zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi w Formularzu Oferty.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami dostawy

i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

………………………., dnia ………………………

………………………………

podpis Wykonawcy