………..….,dnia…………

*……………………………*

*(pieczęć wykonawcy)*

*Znak sprawy:* **TZ.374.2.2.209.3.2022.IS**

# FORMULARZ OFERTY

**(zamówienie o wartości do 130 000 zł)**

**na wykonanie dostawy maszyn i urządzeń przemysłu leśnego wraz z materiałami eksploatacyjnego dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.**

## Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

ul. Chrzanowskiego 10

81-338 Gdynia

## Nazwa i adres WYKONAWCY

NAZWA: …………………………………………………………………..………………

ADRES: ……………………………………………………………………..…………….

NIP: …………………………………………………………………………..……………

OSOBA DO KONTAKTU…………………………………………………………….

## Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cena netto ogółem: ……………………………………………………..………….zł

podatek VAT: w wysokości (23%),…..…………………………...………....zł

cena brutto ogółem : ……………………………………………………....……. zł

słownie brutto: ……………………….…………………………………….………. zł

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Asortyment** | **Jedn.** | **Producent oferowany 1** | **ILOŚĆ (SZT.)** | **CENA NETTO/SZT. (ZŁ)2** | **WARTOŚĆ NETTO OGÓŁEM (ZŁ)** | **WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM (ZŁ)** | **CENA BRUTTO/SZT. (ZŁ)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | **Pilarka Husqvarna model 560XP** Pojemność cylindra: 59,8 cm³Moc silnika: 3,5 kW/4,76 Km Prędkość łańcucha przy maksymalnej mocy: 21,3 m/s Prędkość przy max mocy: 9600 obr/min Zużycie paliwa: 494 g/kWh Pojemność zbiornika paliwa: 0,65 l Pojemność zbiornika oleju: 0,37 l Podziałka łańcucha: .325" | szt. |  | **1** |  |  |  |  |
| 2 | **Wykaszarka Husqvarna model 545RX** Moc silnika: 2,1 kW/2,85 kMPojemność cylindra: 45,7 cm³ Prędkość przy maks. mocy: 9000 obr/ min Pojemność zbiornika paliwa: 0,9 l Zużycie paliwa: 450 g/kWhMax. grubość żyłki: 3 mm | szt. |  | **2** |  |  |  |  |
| 3 | **Pilarka Husqvarna model 572XP** Pojemność cylindra: 70,6 cm³ Moc silnika: 4,3 kW/5,85 kM Prędkość przy max mocy: 9900 obr/min Zużycie paliwa: 429 g/kWh Pojemność zbiornika paliwa: 0,69 l Pojemność zbiornika oleju: 0,35 lPodziałka łańcucha: 3/8" | szt. |  | **1** |  |  |  |  |
| 4 | **Pilarka akumulaturowa Husqvarna model 120 i wraz z ładowarką i akumulatorem** Typ akumulatora: Lion (litowo-jonowy) Napięcie akumulatora: 36 V Silnik: BLDC (bezszczotkowy) Pojemność zbiornika oleju: 0,20 l Prędkość łańcucha przy maksymalnej mocy: 11,5 m/s Podziałka łańcucha: 3/8" Szerokość rowka: 1,1 mm | szt. |  | **2** |  |  |  |  |
| 5 | **Wykaszarka Husqvarna model 525RX** Moc silnika: 1 kW/1,36 kM Pojemność cylindra: 25,4 cm³ Prędkość przy maks. mocy: 8500 obr/ min Pojemność zbiornika paliwa: 0,51 l Max. grubość żyłki: 2,4 mm | szt. |  | **1** |  |  |  |  |
| 6 | **Pilarka Husqvarna model 543 XP** Pojemność cylindra: 43,1 cm³ Moc silnika: 2,2 kW/3,0 kM Prędkość łańcucha przy maksymalnej mocy: 24,6 m/s Prędkość przy maks. mocy: 9600 obr/min Zużycie paliwa: 467 g/kWh Pojemność zbiornika paliwa: 0,52 l Pojemność zbiornika oleju: 0,27 l Podziałka łańcucha: .325" Szerokość rowka: 1,3 mm | szt. |  | **1** |  |  |  |  |
| 7 | **Kosiarka spalinowa model Husqvarna LC 140 SP** Silnik: Husqvarna HS 123A (529347201) Moc silnika: 1,95 kW/2,65 kM Pojemność cylindra: 123 cm³ Obroty na minutę: 1,95 kW @ 3000 Obudowa: stal Kosz: materiał z zabezpieczeniem przed pyleniem Pojemność kosza: 50 l Szerokość koszenia: 40 cm | szt. |  | **1** |  |  |  |  |
| 8 | **Kosiarka spalinowa Husqvarna model LC 247S** Silnik: Husqvarna HS 139A (599912201) Moc silnika: 2,2 kW/3 kM Pojemność cylindra: 139 cm³ Obroty na minutę: 2,2 kW @ 2900 Obudowa: kompozyt Kosz: materiał z zabezpieczeniem przed pyleniem Pojemność kosza: 55 l Szerokość koszenia: 47 cm | szt. |  | **1** |  |  |  |  |
| 9 | **Jednoosobowy Świder Glebowy STIHL/WIERTNICA model BT 131**  Moc kW/KM 1,4/1,9 Pojemność skokowa cm³ 36,3 Ciężar kg 1) 10 Wartość drgań strona lewa/strona prawa m/s² 2) 1,7/2 Obroty wrzeciona min-1 200 Poziom mocy akustycznej dB(A) 3) 100 Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 3) 92 | szt. |  | **2** |  |  |  |  |
| 10 | **Wiertło glebowe do świdra model BT 131** Średnica 150 MM | szt. |  | **1** |  |  |  |  |
| 11 | **Wiertło glebowe do świdra model BT 131**  Średnica 200 MM | szt. |  | **2** |  |  |  |  |
| 12 | **Wiertło glebowe do świdra model BT 131** Średnica 250 MM | szt. |  | **2** |  |  |  |  |
|  | **Ogółem** |  |  | **17** |  |  |  |  |

**Wynagrodzenie Wykonawcy ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu i dostawy,**

## Informacje dodatkowe:

* 1. W przypadku oferowanego asortymentu dotyczącego**:** pilarek, wykaszarek, kosiarek, świdra glebowego zamawiający dopuszcza wyłącznie oryginalne produkty **marek HUSQVARNA lub STIHL** (poz.9).W pozostałych pozycjach asortymentowych akceptuje się producentów wskazanych przez wykonawcę**.**
  2. Termin wykonania zamówienia ( max. 2 dostawy): **do 30 dni od daty podpisania umowy.**
  3. Wymagana gwarancja na ww. asortyment – minimum 12 miesiące.
  4. Zamawiający wymaga aby dostarczony towar był wolny od wad fizycznych (przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towaru z opisem przedmiotu zamówienia).
  5. **Ponadto**: Towar musi być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu i składowania oraz musi być zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi w Formularzu Oferty oraz formularzu cenowym. Wynagrodzenie za dostawę, w której część towaru jest niezgodna ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem zostanie uregulowana w terminie do **30 dni** po otrzymaniu towaru właściwego.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami dostawy oraz projektem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

………………………., dnia ………………………

………………………………

podpis Wykonawcy

