**………..….,dnia…………**

*……………………………*

*(pieczęć wykonawcy)*

*Znak sprawy* **TZ2.374.178.3.2023.CP**

# FORMULARZ OFERTY – ZADANIE nr 1

**(zamówienie o wartości do 130 000 zł)**

na wykonanie dostawy **urządzeń technicznych wraz z osprzętem** dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.

## Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

ul. Chrzanowskiego 10

81-338 Gdynia

## Nazwa i adres WYKONAWCY

NAZWA: ………………………………………………………………………………

ADRES: ……………………………………………………………………………….

NIP: ……………………………………………………………………………………

OSOBA DO KONTAKTU……………………………………………………….

## Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cena netto ogółem: ……………………….…………………………. zł

podatek VAT: w wysokości ( %),…………...….……….... zł

cena brutto ogółem : ……………………………..……..….……. zł

słownie brutto: ……………………………………..……..….…….. zł

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dokładna nazwa urządzenia** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | **Piec akumulacyjny:**  producent: STIEBEL ELTRON typ: SHF 3000 akumulacyjny z dynamicznym rozładowaniem SHF, zintegrowany elektroniczny regulator ładowania i regulator temperatury pomieszczenia, panel obsługowy z wyświetlaczem LCD, temperatura pomieszczenia regulowana w zakresie od +5° C do + 30° C, tygodniowy regulator pomieszczenia posiadający dwa wstępne zaprogramowane tryby pracy i jeden tryb do programowania indywidualnego, funkcja „Start adaptacyjny”, tryb pracy: komfort, obniżenie nocne, redukcja mocy przyłączeniowej do 91,6%/83,3%/75% poprzez zmianę elektrycznego okablowania na listwie, dwa wejścia do sygnałów sterujących AC/DC, izolacja termiczna wysokiej jakości zwiększająca zdolność zatrzymywania ciepła, filtr powietrza, blokada panelu obsługi przed niezamierzoną ingerencją w ustawieniu, atest VDE/GS, klasa ochrony I, zintegrowany czujnik temperatury bezpieczeństwa. W skład zestawu wchodzi: wkłady akumulacyjne – 9 szt., instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna. | szt. | 2 |  |  |

**Wynagrodzenie Wykonawcy ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu i dostawy oraz rozładunku.**

## Informacje dodatkowe:

* 1. Termin wykonania zamówienia: **do 14 dni** liczącod daty otrzymania zamówienia.
  2. Zamawiający wymaga aby dostarczony towar był nowy i wolny od wad fizycznych (przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towaru z opisem przedmiotu zamówienia).
  3. **Ponadto**: Towar musi być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu i składowania oraz musi być zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi w Formularzu Oferty. Wynagrodzenie za dostawę, w której całość lub część towaru jest niezgodna ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem zostanie uregulowana w terminie do **30 dni** po otrzymaniu towaru właściwego.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami dostawy, i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

………………………., dnia ………………………

………………………………

podpis Wykonawcy