……………..….,dnia………………

*…………………….…………*

(pieczęć wykonawcy)

Znak sprawy **TZ2.374.175.3.2023.CP**

**ZAMAWIAJĄCY**

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

ul. Chrzanowskiego 10

81-338 Gdynia

**WYKONAWCA:**

NAZWA: ……………………………………………………………….……………

ADRES: ……………………………………………………………….…………….
NIP: ……………………………………………………………………………….…

OSOBA DO KONTAKTU ( imię nazwisko, nr tel., e-mail) ………….……………..……..

……………………………………………………………………………………………………………....……

…………………………………………………………………..……………………………………….………

**FORMULARZ OFERTY – ZADANIE nr 1**

na wykonanie dostawy …………………………………..………………………………………….

 (przedmiot zamówienia)

* 1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia: …………………………. oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

netto: ……………………..…………..zł,

brutto: …………………………..…. zł,

 (słownie: …………………………………………………………….……………………… zł brutto, w tym podatek VAT: w wysokości (……%),………………………………….… zł

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa towaru** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto ogółem** |
| 1 | **Klamka okienna** wykonanaz PCV, biała, wymiar kwadratowego trzpienia – 7 mm, dł. trzpienia 40 mm, śruby montażowe w zestawie. | szt. | 10 |   |   |
| 2 | **Klamka okienna** wykonanaz PCV, brązowa, wymiar kwadratowego trzpienia – 7 mm, dł. trzpienia 40 mm, śruby montażowe w zestawie. | szt. | 10 |   |   |
| 3 | **Drzwi przeciwpożarowe „HORMANN”** **T-30** rozmiar 90, prawe, szer. 90 cm, wys. 200 cm, grub. 45 mm, kolor RAL 9002. W zestawie ościeżnica kątowa, uszczelka, zamek, klamka. | szt. | 2 |   |   |
| 4 | **Parapet wewnętrzny „VILO”**  wykonany z PCV, kolor biały, dł. 150 cm, szer. 25 cm, grub. 2 cm. W zestawie dwie zaślepki do parapetu, kolor biały, dł. 42 cm, szer. 0,5 cm, grub. 0,5 cm. | szt. | 4 |  |  |
| 5 | **Drzwi „OKTAWA” KORNIK WC**wewnętrzne, drewniane, lewe, kolor sosna, konstrukcja ramowa, szer. 70 cm, grub. 40 mm, przeszklone, szkło matowe o grub. 4 mm. W zestawie ościeżnica stała, klamki z szyldem kolor srebrny i zamek z blokadą łazienkową, zawiasy wkręcane w kolorze srebrnym, szczelina wentylacyjna w dolnym ramiaku. | szt. | 4 |  |  |
| 6 | **Drzwi zewnętrzne** wykonane z PCV, kolor złoty dąb (obustronnie), wys. 200 cm, szer. 90 cm, prawe, szyba, profil skrzydła drzwiowy 6-komorowy, grub. profilu: 75 mm, szer.: 110 mm, wzmocnienie stalowe w profilu, podwójna szyba z argonem, 3 masywne w pełni bezpieczne zawiasy 3D regulowane w pionie i poziomie, okólne podwójne uszczelnienie, niski próg aluminiowy, okucie – zamek tradycyjny na wkładkę (bez listwowy z ryglami), klamki z szyldami oraz wkładka zamka w komplecie. | szt. | 4 |  |  |
| **X** | **RAZEM** |  |

\* **Wynagrodzenie Wykonawcy ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu i dostawy oraz rozładunku.**

* 1. Termin wykonania zamówienia (dostawa jednorazowa) – do 20.12.2023 r.
	2. **Warunki dostawy:**

Zamawiający wymaga aby dostarczony towar był nowy, wolny od wad fizycznych (przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towaru z opisem przedmiotu zamówienia).

**Ponadto**: Towar musi być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu i składowania oraz musi być zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi w Formularzu Oferty. Wynagrodzenie za dostawę, w której część towaru jest niezgodna ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem zostanie uregulowana w terminie do **30 dni** po otrzymaniu

 towaru właściwego.

4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami dostawy

 i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

……………………., dnia ………………………

 ………………………………………

 podpis Wykonawcy