**………..….,dnia…………**

*……………………………*

*(pieczęć wykonawcy)*

*Znak sprawy* **TZ2.374.163.3.2024.CP**

# FORMULARZ OFERTY

**(zamówienie o wartości do 130 000 zł)**

**na wykonanie dostawy** **trzech** **radiotelefonów ICOM IC-M37E dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.**

## Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

ul. Chrzanowskiego 10

81-338 Gdynia

## Nazwa i adres WYKONAWCY

NAZWA: ………………………………………………………………………………

ADRES: ……………………………………………………………………………….

NIP: ……………………………………………………………………………………

OSOBA DO KONTAKTU……………………………………………………….

## Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cena netto ogółem: ……………………….…………………………. zł

podatek VAT: w wysokości ( %),…………...….……….... zł

cena brutto ogółem : ……………………………..……..….……. zł

słownie brutto: ……………………………………..……..….…….. zł

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dokładna nazwa urządzenia** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto (w zł.)** | **Wartość brutto (w zł.)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4 x 5) |
| 1 | **RADIOTELEFON wraz z mikrogłośnikiem:**Producent: **ICOM** model radiotelefonu: **IC-M37E** model mikrogłośnika **HM-213***Cechy i specyfikacja:**- nowy, nieużywany**-* częstotliwość - VHF- wodoodporna obudowa spełniająca normę IP-57- moc wyjściowa – 6W- dryfująca obudowa z diodą - szybki dostęp do kanału ratunkowego- mikrofon z wyciszeniem tła- duży czytelny wyświetlacz z podświetleniem- podwójny/potrójny nasłuch częstotliwości- niski pobór mocy – długa praca na akumulatorze – do 12 godzin- możliwość ładowania przez złącze microUSB 5V- wytrzymała obudowa wykonana z plastiku- dostęp do kanału międzynarodowego- obsługa ATIS- 88 kanałów- blokada szumów- obwód oszczędzania baterii- funkcja max. głośności- funkcja wyciszenia audio- funkcja osuszenia głośnika- funkcja automatycznego podświetlania- funkcja monitorowania- programowanie kanału ratunkowego- skanowanie kanałów- wskaźnik naładowania baterii- wodoszczelne gniazdo ładowania- zakres częstotliwości – 156-163 MHZ (156.000-161.450 MHz nadawanie, 156.300-163.425 MHz odbiór)- ładowanie sieciowe ze stacją biurkową*Akcesoria w zestawie:*- bateria BP-296 (Li-ion 2350 mAh)- podstawka ładowarki BC-235- zasilacz do ładowania BC-217SE- klips do pasa MB-133- antena FA-SC59V- pasek na rękę- **mikrogłośnik HM-213***Do każdego radiotelefonu należy dołączyć:*- kartę gwarancyjną- instrukcję obsługi w języku polskim**Gwarancja – 24 miesiące od daty sprzedaży** | szt. | 3 |  |   |

**Wynagrodzenie Wykonawcy ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu i dostawy.**

## Informacje dodatkowe:

* 1. Termin wykonania zamówienia: **do 7 dni,** liczącod daty otrzymania zamówienia.
	2. Zamawiający wymaga aby dostarczony towar był nowy, wyprodukowany w 2024 roku i wolny od wad fizycznych (przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towaru z opisem przedmiotu zamówienia).
	3. Gwarancja: **24 miesiące** od daty sprzedaży. Okres gwarancji nie może być krótszy niż gwarancja producenta.
	4. Ponadto, towar musi być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu i składowania oraz musi być zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi w Formularzu Oferty. Wynagrodzenie za dostawę, która jest niezgodna ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem zostanie uregulowana w terminie do **30 dni** po otrzymaniu towaru właściwego.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami dostawy, i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

………………………., dnia ………………………

 ………………………………

 podpis Wykonawcy