**………..….,dnia…………**

*……………………………*

*(pieczęć wykonawcy)*

*Znak sprawy* **TZ2.374.47.3.2025.CP**

# FORMULARZ OFERTY

**(zamówienie o wartości do 130 000 zł)**

na wykonanie dostawy **radiotelefonów ENTEL HT649 i transpondera MCMURDO S5A AIS SART** dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.

## Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

ul. Chrzanowskiego 10

81-338 Gdynia

## Nazwa i adres WYKONAWCY

NAZWA: ………………………………………………………………………………

ADRES: ……………………………………………………………………………….

NIP: ……………………………………………………………………………………

OSOBA DO KONTAKTU……………………………………………………….

## Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cena netto ogółem: ……………………….…………………………. zł

podatek VAT: w wysokości ( %),…………...….……….... zł

cena brutto ogółem : ……………………………..……..….……. zł

słownie brutto: ……………………………………..……..….…….. zł

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dokładna nazwa urządzenia** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto (w zł.)** | **Wartość brutto (w zł.)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **RADIOTELEFON:**  Producent: ENTEL model: HT649  *Cechy i specyfikacja techniczna:*  *- nowy, nieużywany*  - kolor: żółty  *-* zakres częstotliwości: 156 -163.275 MHz  - kanały: 19 kanałów INT, USA i CAN Marine  - odstęp między kanałami: 25 kHZ  - sposób komunikacji: Simplex/półdupleks  - impedancja anteny: 50 omów  - antena: bat/krótka  - bateria ładowalna: 2000 mAh Li-lon  - napięcie robocze: 7.6 V  - pobór prądu (nominalny): 40 mA  - mikrofon: wewnętrzny pojemnościowy  - temperatura pracy: -20° do +55℃  - konstrukcja: MIL-STD 810C/D/E/F  - klasa IP: IP68 (2 metry głębokości przez 4 godziny)  - rozmiar (mm): 59.5(W)x130(H)x37(D)  - waga: 277 g z baterią i anteną  Funkcje:  - skanowania  - wskaźnik rozładowania baterii  - duży wyświetlacz LCD z podświetleniem  - kanał alarmowy po naciśnięciu przyciski „16”  Wykonany zgodnie z wymogami IMO, GMDSS, konwencji SOLAS  Akcesoria w zestawie:  - bateria podstawowa  - akumulator litowo-jonowy  - przenośna stojąca ładowarka  - zaczep do radiotelefonu  - smycz do radiotelefonu  - antena  Do radiotelefonu należy dołączyć:  - instrukcję obsługi w języku polskim  - certyfikat EC-MED  Gwarancja – 12 miesięcy od daty sprzedaży na podstawie dokumentu zakupu | szt. | 2 |  |  |
| 2. | **TRANSPONDER:**  Producent: MCMURDO model: S5A AIS SART  Cechy:  - nowy, nieużywany  - pływający i wodoszczelny do 10 m  - kompaktowa, lekka i wytrzymała obudowa  - spełnia wymogi: IMO, GMDSS, SOLAS  - posiada uznanie EC-MED.  - dioda LED wskazuje aktywne urządzenie  - procedura testu  - wymienna bateria, co 6 lat  - 96 godzin ciągłego działania w trybie czuwania  - możliwość montażu wewnątrz lub na zewnątrz  Akcesoria w zestawie:  - integralna linka  - składany maszt  - torba transportowa  - metalowy zaczep  Do transpondera należy dołączyć:  - instrukcję obsługi w języku polskim  - certyfikat EC-MED  Gwarancja – 6 lat od daty sprzedaży na podstawie dokumentu zakupu | szt. | 1 |  |  |
| 3. | **RAZEM** | X | X | X |  |

**Wynagrodzenie Wykonawcy ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu i dostawy.**

## Informacje dodatkowe:

* 1. Termin wykonania zamówienia: **do 7 dni** liczącod daty otrzymania zamówienia.
  2. Zamawiający wymaga aby dostarczony towar był nowy i wolny od wad fizycznych (przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towaru z opisem przedmiotu zamówienia).
  3. Gwarancja: **12 miesięcy** od daty sprzedaży radiotelefonu. W przypadku transpondera okres gwarancji wynosi **6 lat** od daty sprzedaży. Okres gwarancji nie może być krótszy niż gwarancja producenta.
  4. **Ponadto**: Towar musi być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu i składowania oraz musi być zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi w Formularzu Oferty. Wynagrodzenie za dostawę, która jest niezgodna ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem zostanie uregulowana w terminie do **30 dni** po otrzymaniu towaru właściwego.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami dostawy, i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

………………………., dnia ………………………

………………………………

podpis Wykonawcy