**………..….,dnia…………**

*……………………………*

*(pieczęć wykonawcy)*

*Znak sprawy* **TZ2.374.47.3.2025.CP**

# FORMULARZ OFERTY

**(zamówienie o wartości do 130 000 zł)**

na wykonanie dostawy **radiotelefonów ENTEL HT649 i transpondera MCMURDO S5A AIS SART** dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.

## Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

ul. Chrzanowskiego 10

81-338 Gdynia

## Nazwa i adres WYKONAWCY

NAZWA: ………………………………………………………………………………

ADRES: ……………………………………………………………………………….

NIP: ……………………………………………………………………………………

OSOBA DO KONTAKTU……………………………………………………….

## Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cena netto ogółem: ……………………….…………………………. zł

podatek VAT: w wysokości ( %),…………...….……….... zł

cena brutto ogółem : ……………………………..……..….……. zł

słownie brutto: ……………………………………..……..….…….. zł

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dokładna nazwa urządzenia** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto (w zł.)** | **Wartość brutto (w zł.)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **RADIOTELEFON:**Producent: ENTEL model: HT649 *Cechy i specyfikacja techniczna:**- nowy, nieużywany*- kolor: żółty*-* zakres częstotliwości: 156 -163.275 MHz- kanały: 19 kanałów INT, USA i CAN Marine- odstęp między kanałami: 25 kHZ- sposób komunikacji: Simplex/półdupleks- impedancja anteny: 50 omów- antena: bat/krótka- bateria ładowalna: 2000 mAh Li-lon- napięcie robocze: 7.6 V - pobór prądu (nominalny): 40 mA- mikrofon: wewnętrzny pojemnościowy- temperatura pracy: -20° do +55℃- konstrukcja: MIL-STD 810C/D/E/F- klasa IP: IP68 (2 metry głębokości przez 4 godziny)- rozmiar (mm): 59.5(W)x130(H)x37(D)- waga: 277 g z baterią i antenąFunkcje:- skanowania- wskaźnik rozładowania baterii- duży wyświetlacz LCD z podświetleniem- kanał alarmowy po naciśnięciu przyciski „16”Wykonany zgodnie z wymogami IMO, GMDSS, konwencji SOLASAkcesoria w zestawie:- bateria podstawowa- akumulator litowo-jonowy- przenośna stojąca ładowarka- zaczep do radiotelefonu- smycz do radiotelefonu- antenaDo radiotelefonu należy dołączyć:- instrukcję obsługi w języku polskim- certyfikat EC-MEDGwarancja – 12 miesięcy od daty sprzedaży na podstawie dokumentu zakupu | szt. | 2 |  |   |
| 2. | **TRANSPONDER:**Producent: MCMURDO model: S5A AIS SART Cechy:- nowy, nieużywany- pływający i wodoszczelny do 10 m- kompaktowa, lekka i wytrzymała obudowa- spełnia wymogi: IMO, GMDSS, SOLAS- posiada uznanie EC-MED.- dioda LED wskazuje aktywne urządzenie- procedura testu- wymienna bateria, co 6 lat- 96 godzin ciągłego działania w trybie czuwania- możliwość montażu wewnątrz lub na zewnątrzAkcesoria w zestawie:- integralna linka- składany maszt- torba transportowa - metalowy zaczepDo transpondera należy dołączyć:- instrukcję obsługi w języku polskim- certyfikat EC-MEDGwarancja – 6 lat od daty sprzedaży na podstawie dokumentu zakupu | szt. | 1 |  |  |
| 3. | **RAZEM** | X | X | X |  |

**Wynagrodzenie Wykonawcy ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu i dostawy.**

## Informacje dodatkowe:

* 1. Termin wykonania zamówienia: **do 7 dni** liczącod daty otrzymania zamówienia.
	2. Zamawiający wymaga aby dostarczony towar był nowy i wolny od wad fizycznych (przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towaru z opisem przedmiotu zamówienia).
	3. Gwarancja: **12 miesięcy** od daty sprzedaży radiotelefonu. W przypadku transpondera okres gwarancji wynosi **6 lat** od daty sprzedaży. Okres gwarancji nie może być krótszy niż gwarancja producenta.
	4. **Ponadto**: Towar musi być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu i składowania oraz musi być zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi w Formularzu Oferty. Wynagrodzenie za dostawę, która jest niezgodna ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem zostanie uregulowana w terminie do **30 dni** po otrzymaniu towaru właściwego.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami dostawy, i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

………………………., dnia ………………………

 ………………………………

 podpis Wykonawcy